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1 Задачи эксперимента
Эксперимент нацелен на изучение таких фундаментальных вопросов современной физики частиц, как феноменология кваркового смешивания и явления нарушения СР-инвариантности. Независимые взаимно дополняющие и возможно более точные измерения параметров матрицы кваркового смешивания (СКМ) в различных процессах – задача многих проводимых и планируемых экспериментов. В настоящее время основные усилия экспериментаторов в этой области направлены на изучение распадов В-мезонов. В то же время возможности исследований в К-секторе, давших ряд фундаментальных открытий, далеко не исчерпаны. Яркий пример тому – редкие распады 
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 и 
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 играющие особую роль в физике слабых взаимодействий и исследованиях процессов нарушения СР-инвариантности. Вероятности этих распадов, обусловленные нейтральными токами с изменением кваркового аромата (FCNC), в рамках Стандартной Модели (СМ) могут быть рассчитаны с большой точностью в теоретически чистых условиях.

Главная задача представляемого проекта – наблюдение и измерение вероятности распада 
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. Однако оптимизированная для основной цели экспериментальная установка открывает некоторые дополнительные возможности для исследований нейтральных мод 
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-распадов (Приложение А).

2 Методы и подходы решения задачи эксперимента

Наблюдение распада 
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 с чувствительностью на уровне ~10-11 (а тем более измерение его вероятности) вызывает серьезные технические трудности, с чем и связано то обстоятельство, что распад до сих пор не открыт экспериментально. По всей видимости, данная задача не может быть решена в рамках универсальной экспериментальной установки (подобно установке KTeV), нацеленной на широкомасштабное изучение распадов 
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, и требует целенаправленной постановки эксперимента [1].

2.1 Стратегия измерений

Экспериментальные трудности при поиске экстремально редких распадов заключаются не только в достижении достаточной эффективности регистрации, но и в контроле и понимании систематических неопределенностей от наличия сильно подавляемых фоновых процессов. Поиск распада 
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 планируется по регистрации сигнала 
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 + «ничего более». В Таблица 1 представлены все моды распада 
[image: image13.wmf]0

L

K

, перечисляемые PDG [2]. Искомый распад содержит только 2 γ-кванта в конечном состоянии с эффективной массой π0, при этом 34% распадов 
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 содержат π0 в конечном состоянии. С другой стороны за исключением 
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, все остальные распады имеют, по крайней мере, 2 заряженные частицы или 4 γ-кванта в конечном состоянии (4-я колонка таблицы). Таким образом, основное условие поиска заключается в требовании наличия только 2-х γ-квантов и отсутствия любых других зарегистрированных частиц. При этом, поскольку фоновые распады содержат не менее 2-х дополнительных частиц, эффективность вето-системы должна быть не больше квадратного корня от желаемого уровня подавления фона. Особую опасность представляют нейтральные моды распада 
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, а именно распады в 2π0, 3π0 и 2γ.
Таблица 1
	Мода распада 
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	Вероятность
	Макс. РТ для 2-х γ, МэВ/с
	Дополнительные

(γ) / (заряженные)

	π ± e -+ ν e
	( 40.53 ± 0.15 ) × 10 − 2
	-
	(-2)/(2)

	π ± μ -+ ν μ
	( 27.02 ± 0.07 ) × 10 − 2
	-
	(-2)/(2)

	3π 0
	( 19.56 ± 0.14 ) × 10 − 2
	139
	(4)/(0)

	π + π − π 0
	( 12.56 ± 0.05 ) × 10 − 2
	133
	(0)/(2)

	π ± e -+ ν e γ
	( 3.79 ± 0.08 ) × 10 − 3
	-
	(-1)/(2)

	π + π −
	( 1.976 ± 0.008 ) × 10 − 3
	-
	(0)/(2)

	π 0 π 0
	( 8.69 ± 0.04 ) × 10 − 4
	209
	(2)/(0)

	π ± μ -+ ν μ γ
	( 5.64 ± 0.23 ) × 10 − 4
	-
	(-1)/(2)

	2γ
	( 5.48 ± 0.05 ) × 10 − 4
	0
	(0)/(0)

	π 0 π ± e -+ ν
	( 5.20 ± 0.11 ) × 10 − 5
	207
	(0)/(2)

	π + π − γ
	( 4.17 ± 0.15 ) × 10 − 5
	-
	(-1)/(2)

	e + e − γ
	( 10.0 ± 0.5 ) × 10 − 6
	-
	(-1)/(2)

	π 0 2γ
	( 1.49 ± 0.08 ) × 10 − 6
	231
	(2)/(0)

	e + e − γ γ
	( 5.95 ± 0.33 ) × 10 − 7
	249
	(0)/(2)

	μ + μ − γ
	( 3.59 ± 0.11 ) × 10 − 7
	-
	(-1)/(2)

	π + π − e + e −
	( 3.11 ± 0.19 ) × 10 − 7
	-
	(-2)/(4)

	e + e − e + e −
	( 3.56 ± 0.21 ) × 10 − 8
	-
	(-2)/(4)

	π 0 γ e + e −
	( 2.3 ± 0.4 ) × 10 − 8
	
	(1)/(2)

	μ + μ − γ γ
	( 1.0+ 0.8− 0.6 ) × 10 − 8
	
	(0)/(2)

	μ + μ −
	( 6.87 ± 0.11 ) × 10 − 9
	-
	(-2)/(2)

	μ + μ − e + e −
	( 2.69 ± 0.27 ) × 10 − 9
	-
	(-2)/(2)

	e + e −
	( 9+ 6− 4 ) × 10 − 12
	-
	(-2)/(2)


То обстоятельство, что 
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-мезоны в основном распадаются в много-частичные конечные состояния, определяет малость импульса продуктов их распада в системе покоя 
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. Напротив спектр импульсов π0 в распаде 
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 более жесткий благодаря V–A взаимодействию. Поскольку импульс в системе покоя соответствует PT в лабораторной системе отчета, соотношение сигнал/фон может быть улучшено отбором π0 с высокими РТ.
 В Таблица 1 приведены максимальные значения РТ для 2-х γ-квантов от фоновых мод распадов. Для искомого распада эта величина составляет 231 МэВ/с.

Серьезными источниками фона, не связанного с распадами 
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, являются взаимодействия частиц, содержащихся в нейтральном пучке и его гало, с веществом установки. В результате может быть рожден либо одиночный π0, либо Λ с последующим высоковероятным распадом 
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Таким образом, предполагаемая установка должна представлять собой вакуумный распадный объем по пучку 
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, окруженный со всех сторон высокоэффективной вето-системой. Дальняя по пучку стенка представляет собой электромагнитный калориметр с хорошим энергетическим и пространственным разрешением. Для вывода не распавшихся пучковых 
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 в калориметре должно быть предусмотрено отверстие, за которым также располагается вето-детектор, способный эффективно регистрировать γ-кванты от фоновых распадов в присутствии большого потока нежелательных нейтральных частиц, содержащихся в пучке.

Стратегия измерений состоит в регистрации событий содержащих 2 нейтральных кластера в электромагнитном калориметре без сопроводительной активности в любом из вето-детекторов. Реконструкция кластеров в массу π0 в предположении бесконечной узости пучка позволяет определить положение вершины распада 
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 по пучку и вычислить поперечный импульс PТ π0-мезона, обрезание по которому сильнейший фактор в подавлении наиболее опасных фоновых распадов. Еще один важный фактор подавления различного фона – требование расположения реконструированной вершины распада внутри основного объема установки.
2.2 Основные требования к пучку нейтральных K –мезонов
Требования к нейтральному пучку, вытекающие из предполагаемой стратегии измерений, достаточно жестки, а именно:

•
пучок должен быть узким (R < 5 см) и хорошо коллимированным;

•
пучок должен иметь минимальный угловой разброс, т.е. быть высоко сбалансированным по поперечному импульсу РТ;

•
высокая интенсивность пучка (~108 
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/цикл) при средней энергии 
[image: image27.wmf]0

L

K

 ~10 ГэВ;

•
минимальное содержание нежелательных нейтральных частиц в пучке. В частности, по возможности наименьшее отношение количества нейтронов к 
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 (не хуже 10).

3     Создание нейтрального пучка К-мезонов на ускорителе У-70 ИФВЭ

Успех эксперимента по поиску экстремально редкого распада 
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 в огромной степени определяется характеристиками нейтрального пучка 
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. Именно поэтому основное внимание в данном документе уделено этому вопросу. В настоящем разделе обсуждается возможность создания в ИФВЭ канала 
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-мезонов, отвечающего требованиям проведения эксперимента по поиску распада 
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Показана принципиальная возможность создания на ускорительном комплексе ИФВЭ канала 
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-мезонов на основе доступного к использованию дорогостоящего магнитооптического оборудования и его размещения с учетом существующей системы каналов частиц. Разработана схема канала, обеспечивающая формирование хорошо коллимированного высокоинтенсивного пучка нейтральных частиц и представлены расчеты основных параметров пучка 
[image: image34.wmf]0
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-мезонов, а также других компонент формируемого пучка (нейтронов и γ-квантов). Кроме того, было проведено эскизное проектирование зоны канала [ссылка – см. Техническое задание ОП (№ 317-07/163 от 25.09.2003 г.), ТЗ ОРИ (№ 268-10/562 от 06.11.2003 г.) и  в КО и  Эскизная проработка КО  канала [image: image36.png]


-мезонов в зд. 1БВ и 2 У-70 (черт. № 7976-00-00-00)] и была подготовлена соответствующая техническая документация на проведение монтажных работ в экспериментальном зале ускорителя ИФВЭ. Более детальные расчеты по оптимизации канала представлены в  работе  [3].

3.1    Описание канала

Учитывая структуру существующей системы каналов частиц, а также возможности систем вывода протонов из ускорителя У-70, вначале, наиболее оптимальным местом для размещения канала 
[image: image37.wmf]0
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-мезонов была выбрана зона высокоинтенсивных каналов частиц, работающих на основе быстро- и медленно-выведенного из ускорителя пучка протонов. Участок формирования протонного пучка для канала 
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-мезонов являлся ответвлением существующего канала №8 и располагается в зданиях 1БВ и 2. Сам канал 
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-мезонов, включая зону экспериментальной установки, располагался в здании 2 экспериментального комплекса ИФВЭ. 

В результате этой первоначальной  проработки  был выявлен ряд обстоятельств, связанных со сложностью монтажа оборудования и защиты канала в «мертвых» зонах кранов на границе зд. 1БВ и 2. Впоследствии было установлено также, что более целесообразным является использование южной части зд. 2 для размещения экспериментальной установки СПАСЧАРМ.


В настоящее время проведена эскизная проработка размещения канала [image: image41.png]


-мезонов в осях 51-57 зд. 2А (Рис.1) , при этом структура самого канала и его основные элементы остаются неизменными [3].
[image: image42.emf]


Рисунок 1. Новое расположение оборудования канала 
[image: image43.wmf]0
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-мезонов. 

Медленно выведенный из У-70 протонный пучок с энергией 60 ГэВ и интенсивностью до 1013 частиц в цикле будет транспортироваться сначала по каналу № 8 до элемента 8-9, затем по протонной части канала № 23 через элементы 23-61 ( 23-64 и далее по трассе начальной части канала № 23 к мишени канала [image: image45.png]


-мезонов (ТК0). Объектив квадрупольных линз 23-65 ( 23-68 и дипольные магниты 23-69 и 23-71 используется, соответственно, для фокусировки протонного пучка и его наведения под требуемым углом на мишень ТК0 .При этом элементы 23-65 ( 23-69 остаются на своих существующих местах, а мишень канала № 23 удаляется с оси пучка.


Угол между направлением первичного протонного пучка и осью канала [image: image47.png]


-мезонов, которая совпадает с осью распадного участка канала № 23, составляет 35 мрад. Защита, расположенная после мишени, имеет отверстие (щель), позволяющее пропустить без потерь как формируемый пучок [image: image49.png]


-мезонов, так и непровзаимодействовавший в мишени протонный пучок. Размеры этого отверстия в горизонтальной плоскости относительно оси пучка [image: image51.png]


-мезонов составляют: на входе в защиту ±50 мм, на выходе из защиты +50 / –250 мм, а  вертикальной плоскости  – ±50 мм. 

Канал в после мишенной части включает в себя два дипольных магнита BM1 и BM2 (типа СП-12А1), очищающих каонный пучок от заряженных частиц, а также два коллиматора длиной по 3 м (на Рис.2 не показаны), формирующих пучок с необходимыми параметрами на экспериментальную установку KLOD. Непровзаимодействовавшие в мишени протоны отклоняются в магните BM1 на угол 23 мрад к югу и сбрасываются на поглотитель DUMP1. Там же будут поглощаться вторичные заряженные частицы и значительная часть нейтронов, родившихся в мишени. Нейтроны, прошедшие через весь канал и экспериментальную установку ((109), а также не распавшиеся [image: image53.png]


-мезоны ((108), будут поглощены в DUMP2, расположенном после установки KLOD. 

 Т.о, основными функциональными элементами канала 
[image: image54.wmf]0
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-мезонов (Рис.2) являются:

•  Мишень (TARGET), представляющая собой стержень из меди длиной 25 см и диаметром 1 см, в котором взаимодействует ~80% первичных протонов. Мишень помещена в специальный бокс, за которым следует охранный коллиматор длиной 4.5 м.

•  Два дипольных магнита (BEND1, BEND2), очищающих пучок 
[image: image55.wmf]0
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-мезонов от заряженных частиц. Для снижения примеси γ-квантов в первый магнит помещен конвертер из свинца (Pb) длиной 5 см и диаметром 2.8 см.

•  Три коллиматора (COLL1÷COLL3), формирующих пучок 
[image: image56.wmf]0
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-мезонов с необходимыми пространственными и угловыми размерами.

•  Два поглотителя (DUMP1, DUMP2), первый из которых предназначен для поглощения непровзаимодействовавших в мишени протонов, вторичных заряженных частиц, а также нейтральных частиц, не попавших в аксептанс канала. Нейтральные частицы, прошедшие через весь канал и экспериментальную установку, поглощаются во втором поглотителе.
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Рисунок 2.  Схема канала 
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-мезонов.

Угол между направлением протонного пучка на мишень и осью канала составляет 35 мрад. Это значение было выбрано как компромисс между интенсивностью пучка 
[image: image59.wmf]0
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-мезонов и значением импульса, соответствующего максимуму распределения каонов по импульсам. Длина канала от мишени до конца последнего коллиматора составляет 31.5 м.

Основную роль в формировании пучка 
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-мезонов выполняют стальные немагнитные коллиматоры COLL1÷COLL3, имеющие коническую форму внутренней поверхности. Эти поверхности были выбраны посредством следующих построений (Рисунок 2).

Коллиматор 1. Линия 1, соединяющая центр мишени и точку с координатами Z = 35 м, R = 4 см, определяет конус с половинным углом θ = 1.14 мрад. Часть поверхности этого конуса и есть внутренняя поверхность COLL1.

Коллиматор 2. Линия 2, проходящая через ось канала, соединяет точку с координатами Z = 0, R = 1 см и край внутренней поверхности на выходе из COLL1. Внутренняя поверхность COLL2 параллельна поверхности конуса, определяемого линией 2. Между этими поверхностями есть зазор в 1 мм, поэтому с мишени COLL2 напрямую не виден.

Коллиматор 3. Линия 3, также проходящая через ось канала, соединяет точку с координатами Z = 8 м, R = 1.4 см и край внутренней поверхности на выходе из COLL2. Внутренняя поверхность COLL3 в точности соответствует поверхности конуса, определяемого линией 3.

Построенные таким образом коллиматоры достаточно эффективны. При этом первый коллиматор собственно и формирует пучок 
[image: image61.wmf]0
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-мезонов, а второй и третий – понижают уровень частиц, рассеянных в конвертере и первом коллиматоре. Длина коллиматоров составляет 3, 2 и 1 м соответственно.
3.2       Параметры первичного протонного  и формируемого пучков
В расчетах [3 ] использовалась упрощенная модель канала, построенная в соответствии со схемой (Рис.2). При этом расчеты ограничивались только приосевой частью канала радиусом 30 см. Модель дипольного магнита представляет собой цилиндр длиной 3 м и радиусом 30 см с однородным полем внутри и значением магнитной индукции 18 кГс. Везде, где возможно, предполагался вакуум. Расчеты проводились для первичного протонного пучка с энергией 60 ГэВ и интенсивностью 1013 частиц за цикл. Протоны были сфокусированы на мишени в пятно с размерами (σx×σy) = (1.5×1.5) мм2. Сначала были получены пространственные, угловые и импульсные распределения 
[image: image62.wmf]0
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-мезонов, нейтронов и γ-квантов на выходе из мишени. Расчеты проводились по программе GEANT-3.21 с адронным генератором FLUKA . Порог обрезания по энергии в этих и последующих расчетах был равен 10 МэВ. Полученные таким образом распределения затем были использованы в расчетах параметров формируемого пучка в районе экспериментальной установки.

Везде, если специально не оговорено, приводятся и обсуждаются результаты расчетов для сечения канала с координатой Z = 35 м, что соответствует началу основной части экспериментальной установки. Рисунок 3 демонстрирует распределения пучка 
[image: image63.wmf]0
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-мезонов по полному Р и поперечному РТ импульсам. Интенсивность пучка составляет 5.4×107 частиц в цикле, а импульсы в максимуме своих распределений равны примерно 6.5 ГэВ/с и 3.5 МэВ/с.
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Рисунок 3.  Распределения пучка 
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-мезонов по полному Р и поперечному РТ импульсам.
Пространственный и угловой профили пучка 
[image: image66.wmf]0

L

K

-мезонов показаны на Рис.4. Центральную часть этих распределений в основном составляют не рассеянные в конвертере и коллиматорах частицы. Доля таких частиц составляет не менее 99%, и они сосредоточены в пределах радиуса R ~ 5 см и угла θ ~ 1.6 мрад.
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Рисунок4.  Плотности пространственного и углового распределений пучка 
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-мезонов.

[image: image69.wmf]0
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-мезоны с радиусами свыше ~6 см и углами свыше ~4 мрад составляют подложку распределений, перепад между которой и центральной частью распределений составляет примерно 6 порядков. Подложка распределений определяется частицами, рассеянными во втором или третьем коллиматорах. Промежуточное положение в пространственном и угловом распределении в основном занимают частицы, рассеянные только в конвертере и/или первом коллиматоре. Распределения 
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-мезонов на фазовых плоскостях {РТ , Р} и {R, θ} (Рисунок 5) частично иллюстрируют вышесказанное.
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Рисунок 5. Распределения пучка 
[image: image72.wmf]0
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-мезонов на фазовых плоскостях {РТ, Р} и {R, θ}. Нижний ряд – без учета рассеяния в конвертере и коллиматорах; средний ряд – с учетом рассеяния в конвертере; верхний ряд – с учетом рассеяния в конвертере и коллиматорах.
Распределения нейтронов и γ-квантов по импульсу показаны на Рисунке 6, а плотности их пространственных распределений – на Рисунке 7. Интенсивность нейтронов и γ-квантов составляет 5.2×108 и 7.4×108 частиц в цикле, соответственно. Хотя пространственные распределения 
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-мезонов, нейтронов и γ-квантов похожи, перепад между подложкой и центральной частью распределений в случае нейтронов и γ-квантов составляет только около 5 порядков. При этом плотность потока нейтронов и γ-квантов вне центральной части пучка может в сто раз превышать плотность потока 
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-мезонов.
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Рисунок 6.  Распределения нейтронов и γ-квантов по импульсу.
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Рисунок 7.  Плотности пространственных распределений нейтронов и γ-квантов.

Эффективность действия конвертера, помещенного в первый магнит для уменьшения примеси γ-квантов, иллюстрируется приведенными данными (Таблица 2). Видно, что при использовании конвертера интенсивность γ-квантов падает более чем в 40 раз.
Таблица 2
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Т.о. в данном разделе показана принципиальная возможность создания на ускорительном

комплексе ИФВЭ канала 
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-мезонов на основе существующего магнитооптического оборудования и его размещения с учетом существующей системы каналов частиц. Разработана схема канала и представлены расчеты основных параметров пучка. Наличие хорошо коллимированного высокоинтенсивного чистого пучка 
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-мезонов позволит проводить современные высокоточные эксперименты по изучению редких распадов     
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-мезонов.
4
Экспериментальная  установка

4.1      Общая геометрия установки
Геометрия детектора (Рисунок8) определяется в первую очередь жесткими требованиями к герметичности измерительного объема для эффективности регистрации γ-квантов. Весь вакуумный объем установки делится на основной распадный объем и его входную вето-секцию (концепция двойной распадной камеры). Такая конфигурация необходима для эффективного подавления фона как от взаимодействия пучковых частиц с веществом, так и от распадов 
[image: image81.wmf]0

L

K

 (Λ) на всем пути от мишени до входа в установку. Измерительный объем (до задней стенки переднего калориметра) должен быть откачан до уровня высокого вакуума (~10-7 торр) для подавления фона от взаимодействия 
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 и нейтронов с остаточным газом в самой установке.
Для реализации этого рассматривается возможность создания двойной вакуумной системы. Основной объем внешнего металлического кожуха, содержащий детектирующие элементы установки, может быть откачен до уровня ~(10-3-10-4) торр. Сам распадный объем и прилегающая к нему область выше по пучку отделены тонкой (0.19 мм, 4×10-4 X0) СН2-мембраной, показанной внутренним контуром на рисунке, и поддерживаются на уровне высокого вакуума.
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Рисунок 8.  Общая схема установки.
К элементам основного распадного объема относятся передний электромагнитный калориметр, вето-система распадного объема и передний вето-годоскоп. Детекторы входной вето-секции – 2 апертурных калориметра и переднее баррель-вето. Замыкает установку дальняя вето-секция, находящаяся вне вакуумного кожуха и состоящая из 2-х задних вето-детекторов и пучкового вето-калориметра. Рисунок 8 демонстрирует некоторые геометрические размеры основных детекторов. Представленная шкала расстояний имеет свое начало в голове канала, в месте расположения мишени.

4.2     Основные детекторы установки

В данном разделе рассматриваются и мотивируются требования к детекторам, исходя из решаемых ими в составе установки задач. При этом  обсуждаются технические решения для достижения обозначенных целей и представлены некоторые конкретные методические проработки основных элементов установки.

Проработка базовых детекторов не претендует на окончательный выбор этих приборов для реализации в составе установки. Мы исходили из реалистичности их создания с учетом опыта коллективов-участников проекта, и, в первую очередь, из их способности удовлетворить требованиям проведения эксперимента.

Представленные здесь характеристики детекторов продемонстрированы либо тестовыми испытаниями, либо уже реализованы и подтверждены работой в составе действующих установок, или/и демонстрируются детальным моделированием. Многие другие более адаптированные к задачам эксперимента идеи могут найти свое применение с учетом доступных финансовых затрат.

4.2.1 Передний электромагнитный калориметр

Задачами переднего электромагнитного калориметра являются высокоэффективная регистрация (-квантов от фоновых нейтральных мод распадов 
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, уверенная реконструкция количества зарегистрированных кластеров и, в случае наличия в событии 2-х и только 2-х (-квантов, определение их суммарного поперечного импульса PТ. В последнем случае (-кванты реконструируются в массу π0, и в предположении бесконечной узости нейтрального пучка это позволяет определить вершину распада 
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 по пучку. Поскольку достижимое разрешение по РТ ограничено характеристиками пучка, энергетическое разрешение электромагнитного калориметра ~(5-6)%/√(E) представляется адекватным. В условиях высокой загрузки, ~107 распадов 
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/цикл, важными требованиями к калориметру являются его скорость отклика и малость мольеровского радиуса.

В случае ошибочной идентификации 2-х (-квантов как продуктов распада π0 вершина распада 
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 будет восстановлена неверно, но тем не менее может оказаться внутри ограниченного вето-системой распадного объема. В этом случае представляется важным возможность измерять углы (-квантов. Как и в случае энергетического разрешения, требование достижимой точности восстановления углов определяется характеристиками пучка. При пучке 
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 с радиусом (5 см неопределенность в восстановлении вершины распада по пучку соответствует неопределенности в углах вылета (-квантов (10 мрад. Задача создания прибора с угловым разрешением 10 мрад/√(E) представляется трудной, но достижимой, и требует сегментации калориметра по глубине при наличии хорошего координатного разрешения в каждом слое.
В качестве базового прибора мы рассматриваем электромагнитный калориметр типа «спагетти» со сцинтилляционными волокнами (1мм размещенными поперек пучка. Подобная структура при объемном соотношении свинец/сцинтилляционные волокна = 35/50 (15% клея) демонстрирует возможность получения энергетического разрешения 4.8%/√(E) (установка KLOE) [4]. При этом «постоянный» член в параметризации энергетического разрешения может быть очень мал (~0.1%), поскольку определяется разбросом отклика волокон, точностью калибровки каналов электроники и возможными утечками электромагнитного ливня.

Планируется размещать волокна поперек пучка равномерно по глубине калориметра по 3-м координатам X,U,W (Рисунок 9), повернутых друг относительно друга на 60 градусов. Калориметр набран из 240 конструктивно идентичных слоев, разбитых на 4 квадранта, склеенных вместе. Каждый слой представляет собой прокатанный слой свинца толщиной 1.3мм с углублениями для размещения сцинтилляционных волокон (шаг 1.3мм). Разбиение калориметра на поперечные и продольные ячейки осуществляется группировкой соответствующих одинаково направленных волокон. Мы рассматриваем 4-х кратное продольное сегментирование в каждом из 3-х направлений при поперечном размере ячейки 15мм ((0.7RM). Основные технические характеристики прибора приведены в Таблице 3.
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Рисунок 9.  Конструкция переднего электромагнитного калориметра.
Таблица 3

	Поперечный размер

Радиационная длина, Х0
Продольная длина

Поперечный размер ячейки

Общее количество каналов

Общая длина волокон

Общий вес свинца
	(120 см

13 мм

312 мм

15 мм

1920

220 км

700 кг
	Вписанная окружность

24 Х0
160 (плоскость) × 3 (X,U,W) × 4 (прод.сегм.)




В отличие от электромагнитного калориметра установки KLOE вывод света по 3-м направлениям не позволяет реализовать наиболее компактную (гексагональную) упаковку волокон. Как следствие некоторое увеличение объемного соотношения Pb/Сцинтиллятор приводит к незначительному ухудшению энергетического разрешения. Проведенное расчетное моделирование демонстрирует возможность получения (E/E ( 5.5%/√(E) для одиночного (-кванта. Наихудший случай попадание 2-х (-квантов от распада 
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 в одну ячейку в любом из направлений ухудшает точность восстановления их энергий до ( 6.5%/√(E). Следует отметить, что в нашем случае минимальное расстояние между (-квантами искомого распада в плоскости калориметра составляет ( 10см.

Опасность при подавлении фоновых нейтральных мод распадов могут представлять перекрывающиеся электромагнитные ливни. Продольная сегментация калориметра позволяет уверенную идентификацию таких событий (без необходимости восстановления энергий) вплоть до расстояний между (-квантами менее поперечного размера ячейки. Оценка вероятности такой топологии события для наиболее опасной моды распада в 2 π0 составляет менее 10-8.
Достижимая точность восстановления угла (-кванта тесно связана с координатным разрешением прибора. Измеренная координатная точность для подобной структуры (установка JETSET, волокна направлены вдоль пучка) составляет 2.5мм/√(E) [5]. Аналогичного результата можно ожидать и в нашем случае при суммировании продольного энерговыделения. Для индивидуального продольного сегмента точность ухудшается в соответствии с выделенной в нем энергией. Наши оценки показывают, что при 4-х кратной сегментации угловая точность составит 20мрад/√(E). Улучшение этого параметра может быть достигнуто оптимизацией толщины поперечных слоев и их пространственным разнесением по пучку.
4.2.2 Вето-система основного распадного объема
Высокоэффективная система вето-счетчиков окружающих распадный объем – одна из наиболее критичных частей установки. Из-за необходимости перекрытия достаточно большого объема эта система доминирует в общей оценке стоимости, и выбор слоистого высокоточного калориметра в качестве детектора представляется оптимальным. Требование хорошего энергетического разрешения обусловлено не желанием точно измерять энергию фоновых (, а стремлением эффективно их регистрировать вплоть до энергий менее 10 МэВ. В идеале необходимо обеспечить неэффективность регистрации (-квантов на уровне ~10-6, что в принципе достижимо для энергий ~1 ГэВ и выше. Для меньших энергий возможности ограничены ростом сечений фотоядерных реакций, что приводит к необходимости работать с очень низким порогом регистрирующей электроники (менее 1 МэВ).

По существу возможны три механизма, дающих вклад в неэффективность регистрации (-квантов электромагнитными калориметрами.

· Пролет фотона через вещество без взаимодействия. Эффект доминирует при энергиях более 1 ГэВ, определяется глубиной калориметра и поддается точной оценке. При длине прибора 18 Х0 неэффективность регистрации составляет 8.3×10-7.

· При энергиях ниже 1 ГэВ рост сечений фотоядерных реакций, при которых возбуждение ядер приводит к испусканию нейтронов, принципиально не позволяет достичь высокоэффективной регистрации (-квантов. Неэффективность сильно зависит от энергии ( и порога регистрирующей электроники. Этот механизм трудно моделировать, и оценки не отличаются надежностью. Прямые измерения на пучках меченых фотонов в диапазоне энергий 100 МэВ ÷ 1 ГэВ [6] демонстрируют неэффективность на уровне 10-6 при 1 ГэВ с ухудшением до ~10-4 при 100 МэВ для слоистых калориметров. Измерения проведены для порога регистрации 10 МэВ. Уменьшение порога до 1 МэВ позволяет надеяться на улучшение этих показателей на порядок.

· Так называемый (хорошо изученный и легко моделируемый) «самплинг»-эффект приводит в слоистых структурах к выделению большей части энергии ливня в первых после первичной конверсии слоях пассивного вещества. Неэффективность регистрации благодаря этому механизму несущественна при высоких энергиях, сравнима с величиной для фотоядерных реакций при ~100 МэВ и может достигать нескольких процентов при ~(10-20) МэВ в случае калориметрической структуры 1 мм Pb + 5 мм сцинтиллятора. Для ослабления эффекта представляется важным создание более «тонкой» структуры при соответствующем уменьшении порога регистрации.

Дополнительным пожеланием (важным, но не определяющим) к конструкции основной вето-системы является ее ячеистость как в продольном, так и в поперечном направлениях к пучку. Это позволяет измерить с разумной точностью энергии и координаты γ-квантов для того, чтобы большой статистический материал распадов 
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 мог быть использован для калибровки детекторов и мониторирования полной эффективности установки. Помимо этого представляется интересной потенциальная возможность использования основной вето-системы также и в качестве калориметра для регистрации основного распада 
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, что увеличит аксептанс и повысит чувствительность установки.

Мы рассматриваем возможность использования в качестве базового элемента вето-системы модульный электромагнитный калориметр типа «шашлык». По сравнению с широко используемыми для подобных целей слоистых структур с поперечным выводом света «шашлык»-структура дает заметный выигрыш в количестве спектросмещающих волокон, общая длина которых в большой степени определяет стоимость вето-системы.

Производство модулей электромагнитных калориметров типа «шашлык» освоено в опытном производстве ИФВЭ. Базовая конструкция (Рисунок 10) представляет собой 300 перфорированных парных слоев (Pb (0.3 мм) + 1.5 мм литьевого сцинтиллятора). Шаг перфорации (расстояние между спектросмещающими волокнами) – ~10 мм в обоих поперечных направлениях модуля. Размер активной части модуля – (100×100×560) мм3, 15.9 Х0. Физические характеристики описанной структуры хорошо изучены. Благодаря достигнутой «тонкой» продольной сегментации подобный электромагнитный калориметр демонстрирует великолепное энергетическое разрешение, ~3%/√(E), что, не являясь базовым требованием к прибору, позволяет добиться требуемого низкого порога регистрации (-квантов. Световыход модулей составляет 30000 фотонов видимой части спектра на электромагнитный ливень энергии 1 ГэВ. При выводе света на стандартный би-щелочной фотокатод калориметр позволяет уверенную регистрацию минимально-ионизирующих частиц, давая 5.5 фотоэлектрона на сцинтилляционную пластину, что соответствует более 18 фотоэлектронам на 1 МэВ «видимой» энергии.
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Рисунок 10.  Сборочный чертеж модуля электромагнитного калориметра типа «шашлык», производимого в опытном производстве ИФВЭ.
Отсутствие «мертвых» («слепых») зон – важное требование к вето-системе, поэтому наличие волокон в модуле может быть потенциальным источником зон неэффективности. Консервативная оценка показывает, что при наших размерах распадного объема и пучка волокна занимают ~3×10-7 полного телесного угла доступного для (-квантов от распада 
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. Консерватизм оценки заключается в предположении 100% неэффективности регистрации в случае возможного проникновения (-кванта вдоль волоконных отверстий модулей ((1.5мм) на глубину более, чем 2/3 их полной длины. Наличие пассивного вещества между модулями – также возможный источник неэффективности. Разработанная технология сборки позволяет производство самоподдерживающихся модулей с минимальным количеством вещества между ними, 2×(50 (м светоизолирующей бумаги + 50 (м стальной ленты). При достаточном поперечном размере модуля (мы рассматриваем 20 см) такого сорта зазоры не вызывают проблем в поперечной по пучку проекции (Рисунок 11). 
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Рисунок 11.  Поперечная по пучку проекция сборки модулей вето-системы (два варианта).

Неприятности могут доставить неизбежные при классической форме модулей перпендикулярные к пучку зазоры в продольной проекции. Во избежание этого рассматривается конструкция, позволяющая взаимное наложение соседних модулей (Рисунок 12). Светосбор с 2/3 длины ячейки по пучку осуществляется на одну группу волокон с петлей на переднем торце модуля. Возможность реализации подобной конструкции не вызывает сомнений. Следует отметить, что при поперечном размере модуля в этом направлении 300 мм, фактическая сегментация калориметра по пучку с учетом перекрытия модулей составит 100 мм. Рисунок 13 демонстрирует возможную компоновку модулей вето-системы в вакуумном объеме.
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Рисунок 12 . Общий вид (продольная проекция по пучку) модуля вето-системы.
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Рисунок 13.  Возможная компоновка модулей вето-системы в вакуумном объеме.

Для проверки соответствия  требованиям были спроектированы и изготовлены  несколько модифицированных модулей. Затем они тестировались на вторичных пучках ускорительного комплекса У-70 ИФВЭ, в том числе для проверки внесенных в конструкцию изменений (см Приложение В). Из результатов исследований  следует возможность детектировать фотоны с низкими энергиями (до ~1 МэВ).

Дополнительные инженерные требования к вето-системе – необходимость обеспечения не проекционных зазоров для откачки воздуха из центральной распадной зоны и  компактность системы в поперечном направлении. В предлагаемой конфигурации для выполнения первого требования необходима дополнительная конструкторская проработка, не нарушающая герметичности вето по регистрации частиц. По всей видимости, возможна откачка в передней части, в месте сочленения основного распадного объема и входной вето-секции. Второе требование связано с фиксированным расстоянием от оси пучка до пола в экспериментальном зале ускорителя, 135 см. С учетом необходимой апертуры переднего электромагнитного калориметра доступное пространство для размещения вето-счетчиков составляет 70 см. Рыхлость описанной структуры не позволяет реализовать достаточную глубину калориметра (18 Х0) в данном объеме. В связи с этим предполагается огрубление структуры модуля в его оконечной части путем удвоения толщины свинцовых пластин. Единственный недостаток такого решения, несущественный для решаемых прибором задач, – нелинейность отклика для (-квантов с энергией выше ~5 ГэВ. Таблица 4 представляет общие технические характеристики вето-системы распадного объема и ее отдельного модуля.
Таблица 4
Общие технические характеристики вето-системы распадного объема и ее отдельного модуля.

	Размер модуля по пучку

Размер модуля поперек пучка

Толщина сцинтиллятора

Толщина свинца

Радиационная длина, Х0
Длина активной части модуля

Полная длина модуля

Вес модуля

Длина волокон на модуль

Общее количество модулей в вето

Общая длина волокон системы
	300 мм

200 мм
1.5 мм

0.275 мм

35.5 мм

500 мм

600 мм

80 кг

268 м

1400

375 км
	Сегментация по пучку – 100 мм

0.55 мм для оконечной части

17.75 мм для оконечной части

(355 + 145) мм, (10 + 8) Х0
Без фотоприемника

Включая петли и вывод на фотоприемник

(28 – поперек пучка) × (50 – по пучку)




В [1] рассмотрена возможность альтернативной конструкции вето-системы также на основе слоистой калориметрической структуры, но с поперечным выводом света путем спектросмещающих волокон. Однако она требует заметно большего количества спектросмещающих волокон. 
4.2.3 Передний вето-годоскоп

Фоновые 
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-распады, содержащие заряженные частицы эффективно подавляются вето-детекторами установки. Однако любая из заряженных частиц в конечном состоянии может быть ложно идентифицирована как нейтральный кластер передним электромагнитным калориметром. Во избежание этого перед калориметром предполагается установка сцинтилляционного вето-годоскопа, возможности которого определяются достаточно высокой эффективностью сцинтилляционных счетчиков к заряженным частицам.
В работе [7] приводятся результаты изучения неэффективности счетчика из 1 см органического сцинтиллятора к 1 ГэВ/с π± и е± при разных порогах регистрации. Полученные данные представлены здесь в виде таблицы (Таблица 5). Поскольку все интересующие нас здесь фоновые распады 
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 содержат по крайней мере 2 заряженные частицы в конечном состоянии, приведенные неэффективности представляются достаточными для уверенного подавления большинства из них.
Таблица 5

	Порог регистрации, МэВ
	e+
	e–
	π+
	π–

	1
	3.2×10-4
	< 1.2×10-4
	< 1.6×10-5
	6.0×10-4

	0.1
	3.2×10-5
	< 1.2×10-5
	< 1.6×10-6
	6.0×10-5


Исключение составляет идущий с большой вероятностью распад 
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. В этом случае эффективность ограничена зарядово-обменной реакцией 
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 и реакцией аннигиляции 
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, происходящими в сцинтилляторе годоскопа. Тем не менее, в зависимости от места прохождения этих реакций по толщине счетчика может быть получен детектируемый сигнал, что требует понижения порога и, возможно, утолщения сцинтилляционных пластин.
Кроме того, при расположении вето-годоскопа на некотором (~0.5 м) расстоянии от передней стенки калориметра появляется возможность идентифицировать нейтральный кластер как продукт наложения 2-х γ от реакции перезарядки в π0. При этом высокие продольная и поперечная сегментации переднего электромагнитного калориметра при малом мольеровском радиусе весьма существенны. То есть событие распада 
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может быть в ряде случаев идентифицировано как 3-х фотонное, поскольку возможность отмеченного разделения γ-квантов, естественно, практически отсутствует для e+-аннигиляции.

Нами так же рассмотрена возможность  использовать наши разработки счётчиков триггерного годоскопа для регистрации заряженных частиц эксперимента NA-62  в рассматриваемом Переднем вето-годоскопе (см. Приложение В.3).
4.2.4 Входная вето-секция
Входная секция основного распадного объема состоит из 2-х апертурных калориметров и баррель-вето. Месторасположение и аксептанс по пучку апертурных калориметров определяются из геометрических соображений невозможности попадания γ-квантов из области пучка от мишени до начала установки в передний электромагнитный калориметр без взаимодействия с этими детекторами. На этом достаточно протяженном сегменте канала отсутствуют вето-детекторы, и вероятность регистрации 2-х таких γ-квантов передним калориметром достаточно высока. В том случае, если они не являлись продуктами распада π0, вершина предполагаемого 
[image: image106.wmf]n

n

p

~

0

0

®

L

K

 будет восстановлена неверно и может оказаться внутри распадного объема.
Для подавления фоновых распадов 
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, происходящих непосредственно перед основным распадным объемом, входная секция должна быть дополнена секцией баррель-вето, расположенной между апертурными калориметрами. В случае ее отсутствия велика вероятность потери например принадлежащих разным π0 2-х γ-квантов в распаде 
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. При этом также как и в предыдущем случае восстановленная вершина сдвигается по пучку, имитируя 
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.
Отметим, что требования к эффективности детекторов входной секции не столь высоки, как для вето-системы основного распадного объема, поскольку необходимо учитывать вероятность неверной реконструкции вершины распада, когда γ-кванты не принадлежат одному π0.

4.2.5 Дальняя вето-секция
Дальняя вето-секция состоит из 2-х задних вето-детекторов и пучкового вето-калориметра – достаточно сложного прибора системы, работающего в наиболее тяжелых загрузочных условиях. Его задачей является эффективное подавление событий, удовлетворяющих условиям искомого распада 
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, однако имеющих дополнительные (-кванты, прошедшие через пучковое отверстие в переднем электромагнитном калориметре.
Основная трудность связана с необходимостью обеспечить высоко-эффективную регистрацию (-квантов от фоновых распадов (в первую очередь – 
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) в стволе интенсивного нейтрального пучка, содержащего нейтроны, (-кванты и не распавшиеся 
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-мезоны. Приблизительно 18% всех 
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 распадов, происходящих в основном распадном объеме установки, имеют, по крайней мере, 1 (-квант, вылетающий в центральное отверстие переднего калориметра. Желание вывести из апертуры пучка как можно больше (-квантов от фоновых распадов, происходящих внутри распадного объема, таким образом повысив эффективность их регистрации, приводит к необходимости разнесения по пучку переднего и вето-калориметров. Расстояние между ними ~3 м представляется достаточным. При этом вне-пучковые фоновые (-кванты эффективно подавляются двумя задними вето-калориметрами с поперечно направленной к пучку «самплинг»-структурой. Рисунок 14a демонстрирует спектр (-квантов в распаде 
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, попадающих в разные области установки, при условии регистрации 2-х из них передним электромагнитным калориметром.
Наиболее неприятные случаи представляют собой события распадов 
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, в которых 2 (-кванта от одного π0 регистрируются передним калориметром, а 2 оставшихся попадают в вето-калориметр дальней секции. Вероятность событий с такой топологией составляет ( 2% от общего количества 
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 в распадном объеме, что требует их уверенной идентификации, по крайней мере, на уровне 10-6. К счастью в этом случае спектр (-квантов достаточно жесткий (Рисунок 14b) и позволяет надеяться на возможность достижения требуемого уровня подавления.
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Рисунок 14. (a) – Энергетический спектр (-квантов от распада 
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, попадающих в вето основного распадного объема (1), в отверстие переднего электромагнитного (2) и в вето- калориметр (3).
(b) – Спектр 2-х ( для того же распада, попадающих в вето-калориметр (1) и спектр их суммарной энергии (2). (3-4) – то же, но при условии принадлежности 2-х ( одному π0.

Везде требуется наличие 2-х ( в переднем электромагнитном калориметре.
Еще одна трудность заключается в том, что любая частица в аксептансе пучка, взаимодействуя с веществом вето-калориметра, может имитировать электромагнитный каскад и тем самым снижать чувствительность установки к искомому 
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 (эффект “over-veto”). Пучковые (-кванты, хотя их интенсивность очень высока, не вызывают проблем, поскольку имеют очень мягкий энергетический спектр (раздел). Установка разумного порога регистрации ~250 МэВ позволит снизить вызванную ими загрузку до уровня ~106 (/цикл.
Основную опасность как для эффективной регистрации фоновых (, так и для эффекта “over-veto” представляет нейтронная компонента пучка. Недавно реализованный на ускорителе ИФВЭ медленный стохастический вывод позволяет значительное увеличение длительности сброса. При 9-ти секундном ускорительном цикле длительность сброса ограничена возможной протяженностью верхнего плато магнитного поля в У-70 и может достигать 2-3-4 секунды для энергий 70-60-50 ГэВ соответственно [8]. Помня о желании достичь интенсивности 108 
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/цикл и возможности добиться при этом соотношения n/
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 ≈ 10, поток нейтронов на вето-калориметр все же составит ~300 MHz. Каждый из распадов 
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 в установке будет сопровождаться по крайней мере 3-мя нейтронами в вето-калориметре внутри 10 нс временного окна. 
Задача заключается в создании электромагнитной структуры, имеющей достаточное количество радиационных длин для идентификации высокоэнергичной компоненты γ-квантов, достаточно «тонкой» для регистрации ее мягкой части, при малом количестве ядерных длин для уменьшения вероятности возникновения адронных каскадов от нейтронной компоненты пучка.

Т.о. пучковый вето-калориметр должен представлять собой детектор (-квантов, «слепой» к нейтронной компоненте пучка, инициализирующей адронные каскады. Пожалуй, единственный метод существенного подавления адронной составляющей ливней состоит в использовании среды, производящей черенковский свет, в качестве активного элемента детектора. Детальное Монте-Карло моделирование [9] убедительно демонстрирует, что сигнал от неэлектромагнитной компоненты адронных каскадов в основном определяется протонами, произведенными в ядерных реакциях расщепления, которые, как правило, недостаточно релятивистские для излучения черенковского света. Электроны и позитроны, основные источники сигнала в электромагнитных каскадах (электромагнитной компоненте адронных каскадов), доминируют в производстве черенковского света вплоть до долей МэВ.

Испытания переднего калориметра (HF) установки CMS, представляющего собой «спагетти»-структуру с кварцевыми волокнами, демонстрируют подавление не-электромагнитной компоненты адронных каскадов в ~5 раз, что делает этот прибор наиболее «не-скомпенсированным» из созданных до настоящего времени (e/h ≈ 5) [10]. Поскольку электромагнитная составляющая ливней, инициированных нейтронами, незначительна (по сравнению, например, с π±-каскадами) не меньший фактор подавления можно ожидать и для нейтронной (и 
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) компонент нейтрального пучка.

Дополнительные возможности связаны с использованием метода двойного светосбора. Идея заключается в сравнении сигналов от сцинтилляционного и черенковского света, снимаемых независимо с калориметрической «самплинг»-структуры. Прибор с двойным светосбором использовался для измерений состава 
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-пучка на ускорителе КЕК [11]. Детектор представлял собой сэндвич 10×(3.7 мм сцинтиллятор + 5.5 мм люцит) без наличия конвертеров и продольной сегментации. Авторы отмечают малое количество черенковского света по причине  плохого светосбора, что, однако, может быть связано и с малой глубиной счетчика по пучку, 0.23 X0, 0.17 λ.

Испытан прототип адронного калориметра типа «спагетти», имеющий в своем составе сцинтилляционные и кварцевые волокна, для проекта по исследованию высокоэнергичных космических лучей на орбитальной станции (эксперимент ACCESS) [12]. Результаты демонстрируют, что при необходимо малой длине прибора (~1.5 λ), использование двойного светосбора позволяет компенсировать ухудшение энергетического разрешения, вызванное продольными утечками адронного каскада.

Недавно опубликованы результаты детального изучения полномасштабного прототипа (10 λ) схожего прибора (проект DREAM) [13]. Как и в предыдущем случае двойной светосбор призван решать несколько иные, чем необходимы для нас, задачи. Калориметрическая структура набрана из профилированных медных блоков (Рисунок5) длиной 2 м, в центральное отверстие которых введены сцинтилляционные и чистые акриловые волокна. Волокна группируются для организации 19 оптически независимых поперечных модулей гексагональной формы с размерами 80 мм между противоположными вершинами.
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Рисунок 15. Базовая конструктивная ячейка и поперечная организация модулей калориметра проекта DREAM (рисунки взяты из работы [Ошибка! Закладка не определена.]).
Авторы демонстрируют наличие ярко выраженных корреляций сцинтилляционного и черенковского сигналов, имеющих разный характер для электромагнитных и адронных каскадов, равно как и различие поперечного (и продольного) распределений разного типа света. Все это может быть успешно использовано в нашем случае для подавления вклада нейтронной компоненты пучка.

Для решаемых пучковым вето-калориметром задач важным моментов является наличие достаточного количества черенковского света, по крайней мере, при регистрации γ-квантов. Структура калориметра DREAM, имея объемное соотношение (Медь – Сцинтиллятор – Акрил – Воздух) = (69.3% – 9.4% – 12.6% – 8.7%), позволяет получить световыход черенковского сигнала ≈ 20 фотоэлектронов/ГэВ (фотоумножитель с кварцевым окном и би-щелочным фотокатодом) от электромагнитных каскадов, развивающихся ≈ вдоль направления волокон. При направлении оси ливня под углом ≈ 45о к волокнам сигнал, в особенности на начальной стадии развития каскада, возрастает вдвое и достигает максимума благодаря увеличению апертуры волокна по захвату черенковского света. Если рассматривать такую идейно подобную волоконную структуру в качестве пучкового вето-калориметра, обеспечение некоторого значительного угла поворота неизбежно и в целях предотвращения неэффективности регистрации γ-квантов при их попадании в волокно. Поворот на угол в 90о нецелесообразен, поскольку существенно подавляет вклад черенковского света.

Таким образом, вето-калориметр в пучке может представлять собой структуру аналогичную переднему электромагнитному калориметру с очень грубой сегментацией в поперечном направлении. Также остается желание иметь, по крайней мере, 3-х÷4-х кратную продольную сегментацию. Недостаток в количестве черенковского света может явиться серьезной проблемой для пучкового калориметра. Для ее решения представляется важным создание самплинг структуры с тонкими конвертерами и увеличение объемной доли черенковского радиатора. Следует отметить, что мы можем позволить себе создание очень «рыхлой» структуры, поскольку цель – не в измерении энергии, а в идентификации γ-квантов.
Метод двойного светосбора (сцинтилляционного и черенковского)  был нами экспериментально проверен на модели элемента пучкового вето-калориметра (ПВК). Структура ПВК была смоделирована с помощью МК. Спроектированный и изготовленный элемент протестирован на пучке вторичных частиц  установки ОКА с  целью определения эффективности  идентификации типа частицы. В ходе испытаний пока были измерены основные характеристики устройства, такие, как световыход, однородность, угловая зависимость световыхода и т.д..  Основные результаты этих тестов приведены в Приложении В.2., из которых следует  возможность предложенного пучкового вето-калориметра выполнять регистрацию γ-квантов с высокой эффективностью при загрузке пучковыми нейтронами 300 МГц. Тем самым продемонстрирована плодотворность использования идеи двойного светосбора для детектора, работающего в сложных фоновых условиях. Эффективности  идентификации типа частиц (K+,e+, π+) будут протестированы позже.

Полученные результаты описанных выше измерений могут быть  использованы в нормировке параметров при дальнейшем моделировании методом Монте-Карло и, возможно, при внесении изменений в конструкцию окончательного варианта ПВК. 
5     Электроника
В этом разделе изложены некоторые базовые соображения, касающиеся в основном организации электроники основного детектора установки – переднего электромагнитного калориметра. Возможность описанного здесь, по всей видимости, слишком дорогостоящего и универсального подхода к реализации общей системы регистрации не вызывает сомнений. Однако следует иметь в виду возможные пути оптимизации и упрощения системы с учетом реально решаемых детекторами задач. Так, например, можно существенно уменьшить динамический диапазон регистрации сигналов с вето-детекторов или даже отказаться от их непрерывной оцифровки с помощью FADC. С другой стороны высокая загрузка пучкового вето-калориметра может потребовать дополнительных усилий для реализации очень быстрого отклика этого прибора и регистрации сигналов с него. Учитывая сложность обработки информации с вето-калориметра, мы не рассматриваем возможность ее использования в триггере какого-либо уровня. Отметим, что малое число каналов этого достаточно сложного детектора не может сказаться на общей оценке стоимости всей системы.

5.1    Регистрирующая электроника
В основу построения электроники положен принцип непрерывной оцифровки входного сигнала с помощью 12-ти разрядного 200 МГц аналого-цифрового преобразователя с временной, на время выработки триггера, буферизацией полученных выборок в 200 МГц буферной памяти типа FIFO (Рисунок 16). После получения триггерного сигнала, соответствующие данные из буферной памяти (10 выборок сигнала) переписываются в буферную память отобранных событий также на основе FIFO. Таким образом, буфер событий содержит, по сути, осциллограммы (формы) сигналов соответствующих регистрируемым событиям. Это дает возможность использовать различные методы цифровой обработки сигналов для улучшения метрологических параметров измеряемых сигналов (прежде всего улучшение отношения сигнал/шум и временного разрешения наложенных сигналов).
[image: image126.png]©3Y  Popumposarem

>

FPGA xprerant

FIFO FIFO
Bydep Byobep
200MTm 200MTI '

>

Kovmpeecop AL
95dB 200MI'n
Tlor. Yeun 126ur
>
TH
200MTn

Kaanbposka
166ut LIAIT

K rpurrep. Tormxe
50mc

Tpurrep

NIOS
RISC
mpomeceop

Cepuitusiit
unTepdeiic
400Mbit
FireLink




                                Рисунок 16. Регистрирующая электроника.

Базовая конфигурация  электронного канала включает в себя следующие элементы.
· Управляемый источник высокого напряжения для фотоумножителя на основе Cockroft-Walton делителя.

Вследствие больших загрузок, особенно центральных элементов переднего калориметра, применение классического резистивного делителя нецелесообразно, прежде всего, из-за необходимости дополнительного питания последних динодов и большой рассеиваемой мощностью делителя в целом. Напротив, делитель, выполненный на основе Cockroft-Walton умножителя в силу принципа своей работы обеспечивает последовательное повышение нагрузочной способности по току от минимального на первом диноде (десятки электронов) до максимального для последнего динода (~50 мА) потоках. Высоковольтное напряжение до 1600 В вырабатывается из регулируемого низковольтного питания 50÷200 В с помощью параллельного резонансного преобразователя и 8-ми каскадного умножителя. Контроль и установка напряжения осуществляется встроенным 14-битным цифро-аналоговым преобразователем.
· Формирователь сигнала на основе пассивного низкочастотного фильтра Бесселя.

Длительность токового импульса с анода фотоумножителя составляет порядка 10 нс. Прямое квантование с шагом 5 нс (200 МГц) при наличии даже низкого уровня шумов дает существенную ошибку в измерении заряда импульса. Поэтому перед оцифровкой с помощью низкочастотного фильтра Бесселя осуществляется линейное преобразование 10 нс токового импульса в импульс напряжения длительностью 50 нс. Результаты моделирования показывают существенное меньшую ошибку в восстановлении заряда импульса при наличии до 10 выборок на импульс. Для уменьшения  уровня собственных шумов фильтр выполнен на основе пассивных компонент, индуктивностях и конденсаторах.
· Компрессор сигнала на основе 90 дБ логарифмического усилителя.

Исходя из физических требований, калориметр должен обеспечить измерение энергии частиц в широком диапазоне. С одной стороны сигнал от 1 МэВ частицы должен быть достаточно большим для оцифровки с точностью несколько процентов. С другой стороны ливень с энергией 5 ГэВ не должен вызывать переполнение аналого-цифрового преобразователя. Таким образом, динамический диапазон сигналов составляет порядка 90 дБ (~15 бит). Для расширения динамического диапазона сигнал с выхода формирователя перед оцифровкой сжимается по амплитуде с помощью логарифмического усилителя. Заметим также, что собственное разрешение калориметра составляет всего ~5%, то есть для нашего диапазона энергий точность измерения соответствует 10-битному аналого-цифровому преобразователю. Таким образом, нелинейное преобразование позволяет восстановить заряд импульсов в широком динамическом диапазоне амплитуд с адекватным детектору разрешением, используя  последовательность из 8 выборок полученных с помощью 12-битного АЦП.
· Аналого-цифровой преобразователь.
· FIFO буфер временного хранения  данных (400×18бит).
· FIFO буфер событий (4k×18бит).
· Логику управления и сбора данных на основе RISC процессора, оснащенного высокоскоростным (400 Мбит) серийным интерфейсом.

Импульсы тока с анода фотоумножителя длительностью 10 нс, расширенные низкочастотным фильтром до 50 нс и сжатые по амплитуде с помощью логарифмического усилителя, оцифровываются 12-битным АЦП с шагом 5 нс (200 МГц). Коды выборок записываются в 200 МГц FIFO буфер временного хранения  данных (400×18бит), а также поступают на вход цифрового фильтра. С помощью данного фильтра определяется максимум сигнала в каждом 50 нс интервале. В случае превышения сигналом заданного от ЭВМ порога, генерируется сигнал для триггерной логики. Порог на энерговыделение устанавливается индивидуально для каждого канала.
Применение 16-битного цифро-аналогового преобразователя в цепи инжекции заряда на входе каждого измерительного канала, позволяет осуществлять быстрый оперативный контроль метрологических параметров канала регистрации, а также эффективный контроль триггерной электроники.

5.2     Триггерная электроника и электроника сбора данных
Электроника отбора событий кроме высокого быстродействия (~50 нс) должна обеспечивать возможность задания различных критериев отбора. Так, базовое триггерное условие для исследуемого процесса состоит в наличии двух ливней в переднем калориметре и отсутствие сигнала в вето-детекторах. Для физического мониторирования и оценки числа 
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 как минимум необходима регистрация распада с четырьмя (и шестью) ливнями 
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Необходимое быстродействие и гибкость в задании различных критериев дает применение в качестве элемента отбора событий ассоциативной памяти (другое название – Content Addressable Memory, САМ). Принцип работы САМ состоит в следующем.

1.  Инициализация. Предварительно, в ячейки памяти с адресами Ак записываются коды Дк (в нашем случае коды соответствующие образам ливней в калориметре).

2.  Чтение. При подаче на вход данных САМ кода Д, в случае совпадения данного кода с каким-либо Дк записанным в САМ ранее, генерируется сигнал совпадения и адрес ячейки Ак, где хранится данный код.

Процесс отбора событий выполняется в 2 этапа (Рисунок 17).

1.  Распознавание кластеров. Предварительно сигналы, поступающие с регистрирующей электроники, объединяются в группы по три и затем поступают на вход САМ. Сигналы с 4-х квадрантов переднего калориметра обрабатываются параллельно.

2.  Подсчет кластеров. Числа кластеров найденных в каждом квадранте суммируются и, в случае соответствия условию отбора, вырабатывается триггерный сигнал для регистрирующей электроники.
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 Рисунок 17. Триггерная электроника.
Предварительные результаты моделирования показывают, что триггерная эффективность ~90 % достигается уже при емкости САМ 6k образов для каждого квадранта калориметра. Задержка в выработке триггерного сигнала составляет 200 нс. В течение данного времени коды выборок сигнала запоминаются в FIFO буфер временного хранения данных (50×18 бит). При получении триггера 10 выборок сигнала, соответствующих отобранному событию, из FIFO буфера временного хранения переписываются в FIFO буфер событий (4К×18 бит).
Архитектура регистрирующей электроники и электроники отбора событий предполагает запись отобранных данных во встроенные в каждый канал FIFO буфера событий. Чтение, форматирование и предварительная обработка данных осуществляется с помощью встроенного NIOS RISC процессора, оснащенного 400 Мбит серийным интерфейсом стандарта 1384. Для отобранного события запись из 10 выборок по 2 байта будет сделана для каждого канала калориметра. Мы полагаем, что при введении порога на чтение в 100 КэВ длина одного события составит 10 Кбайт. При количестве триггерных запусков в несколько сотен это дает поток данных в 2 Мбайта на сброс пучка. Таким образом, для чтения данных может быть использован не только быстродействующий серийный стандарт 1384 (FireLink), но и относительно более медленные стандарты 100 Mb Ethernet или USB-2.
Моделирование радиационных уровней показывает, что максимальная доза облучения электроники при 2-х летнем облучении с полной интенсивностью пучка составит около 2 Грей. Таким образом, нет необходимости в использовании радиационно-стойких электронных компонент. Однако устойчивость программируемых логических матриц большого размера, базового элемента отбора событий, должна быть дополнительно изучена. В связи с тем, что электроника будет размещена внутри детектора, в вакууме, необходимо предусмотреть эффективный отбор тепла и контроль температуры с точностью до нескольких градусов, температура электронных компонент не должна превышать 60оС.
6
Оценка стоимости и ресурсов


На настоящем очередном этапе проработки проекта весьма сложно делать достаточно реалистичные прогнозы и оценки. Тем не менее, здесь представлены некоторые соображения, которые без сомнения будут корректироваться в процессе дальнейшей работы.
6.1
Этапы создания установки



План-график реализации проекта приведён в Приложении Г.  Ниже даны некоторые пояснения к нему.


Наличие пучка 
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 с требуемыми характеристиками (а по возможности и лучшими) – основное условие успешного решения задач эксперимента. Поэтому реализацию проекта необходимо начинать с создания канала частиц при безусловной необходимости более детального его моделирования и тщательной оптимизации всех его элементов. При благоприятных условиях работа по созданию канала может быть завершена через 1÷1.5 года. К этому моменту необходимо подготовить необходимое оборудование для измерения характеристик пучка и сравнения их с расчетными параметрами. Уточненные измеренные значения могут существенным образом повлиять как на базовую геометрию всей установки, так и на детали конструкций отдельных ее элементов.

Большинство детекторов установки представляют собой хорошо изученные калориметрические структуры и не требуют детальных исследований их прототипов. В частности для принятия решения по созданию ступенчатой вето-системы основного распадного объема потребуется лишь сборка одного счетчика для отработки технологии производства и демонстрации возможности создания самоподдерживающихся модулей. Исключение составляют пучковый вето и, возможно, передний электромагнитный калориметры. По всей видимости, в случае подобности их конструкций можно ограничиться созданием одного общего прототипа, который также будет необходим для изучений характеристик пучка. То есть его создание должно совпадать по времени с запуском нейтрального канала, начало работы которого, в свою очередь, должно быть привязано к планам работы ускорителя.
Полномасштабное производство всех детекторов установки начинается через 0.5÷1 год (в зависимости от доступного пучкового времени) после запуска канала, предполагая использование указанной задержки для изучения характеристик пучка. Имея в виду проводимое независимо по времени детальное моделирование, все это позволит упростить конструкции многих элементов установки до начала их изготовления.

Общее время до запуска установки, начиная от старта работ по созданию пучка, должно составить 4÷4.5 года. 2-х летний набор статистики если и не измерит, то, по крайней мере, откроет распад 
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6.2
Материальные затраты. Оценка стоимости проекта


Полная стоимость проекта (без учета зарплаты исполнителей) представлена в таблице 6.
План –график реализации проекта, оценка стоимости отдельных детекторов установки приведена  в Приложении Г . Там же содержится распределение затрат по участникам эксперимента.

                                                        Таблица 6.

	
	Название мероприятия
	Стоимость (млн.руб.)


1. Проведение детального моделирования нейтрального канала                                 1
2. Проектирование экспериментальной зоны канала и инженерных 
коммуникаций для установки KLOD                                                                               2

3. Проектирование  вакуумного корпуса  с внутренней системой  крепления

калориметрических детекторов                                                                                         2
4. Разработка и проектирование основных детекторов установки                                2
5. Подготовка необходимого оборудования для измерения характеристик пучка      3
6. Производство триггерной и регистрирующей электроники                                     70
7. Создание системы архивирования и обработки данных                                             1
8. Создание канала, инженерных коммуникаций и исследование 

характеристик канала с пучком частиц                                                                             6
9. Изготовление прототипов   основных детекторов установки и 

испытание их на пучке частиц                                                                                            4
10. Изготовление вакуумного корпуса  с внутренней системой  крепления калориметрических детекторов                                                                                                                            10
11. Приобретение модулей высоковольтных источников CAEN для питания ФЭУ     1
12. Изготовление основных детекторов установки                                                        780
13. Сборка калориметрических детекторов в вакуумном корпусе                                   4
  ____________________________________________________________________________

           ВСЕГО                                                                                                                   886
Итого: полная стоимость затрат на 2014-2020 годы  886 млн. руб.   
7  Заключение

В настоящем документе рассматривается возможность и перспективность создания на ускорительном комплексе ИФВЭ высокоинтенсивного пучка нейтральных K-мезонов для проведения на нем эксперимента по изучению редкого распада 
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. При положительной экспертной оценке представленный текст является фундаментом для дальнейшего развития Предложения эксперимента и его детальной конструкторской проработки.
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Приложение А.   Распады K0L -мезонов
 

А1.   Распад 
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Теоретические рассмотрения распадов 
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) во многом схожи. Здесь мы отметим характерные особенности этих процессов, уделяя особенное внимание отличительным чертам искомого 
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. Распады 
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 рассматривались в большом количестве работ, и приводимые ниже ссылки на них не претендуют на полноту. Более развернутую библиографию и детальные теоретические выкладки можно найти в недавно опубликованном обзоре [1].

Как известно, в СМ FCNC-распады запрещены в древесном приближении. Однако они могут идти через петлевые диаграммы с виртуальными кварками и промежуточными бозонами (Рисунок 2). Так как вклады различных кварковых петлевых диаграмм зависят от масс кварков, унитарность CKM не приводит к их полной компенсации. Поэтому соответствующие распады могут происходить в высшем приближении по слабым взаимодействиям, хотя соответствующие вероятности сильно подавлены. Основной вклад в распады 
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 вносит область очень малых расстояний r ~ 1/mt , 1/MZ. Поэтому возможен достаточно точный учет сильных взаимодействий на кварковом уровне в рамках пертурбативной КХД с использованием логарифмического и следующих за ним приближений.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Рисунок 2. Петлевые диаграммы для FCNC-процессов 
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; (a) – пингвинные, (b) – боксовая.

Переход от кварковых к адронным процессам, как правило, приводит к трудностям, связанным с расчетами матричных элементов типа <π|Hweak|K>, которые требуют учета области больших расстояний. Однако этих трудностей удается избежать, применив своеобразную "перенормировочную" процедуру и связав в рамках зарядовой симметрии матричный элемент 
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 с величиной матричного элемента для хорошо изученного полулептонного распада 
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 [2, 3]. Поэтому отношение вероятностей Br(
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)/Br(
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) очень слабо зависит от неопределенностей, обусловленных учетом адронных процессов, и влияние эффектов больших расстояний становится пренебрежимо малым [4].

Таким образом, в рамках СМ распады 
[image: image147.wmf]n

pn

~

®

K

 являются теоретически чистыми процессами, которые могут быть рассчитаны достаточно надежно и точно. Более того, распад 
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 практически свободен от влияния c-кварков благодаря доминирующей роли прямого нарушения СР-инвариантности, что существенно уменьшает неопределенности его теоретических расчетов. Поправки, связанные с виртуальным t-кварком, вычисляемы и малы из-за его большой массы [5].

Как показано в работе [6], распад 
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 характеризуется нарушением СР-инвариантности. Он может происходить только в результате интерференции амплитуд FCNC-распада 
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 с прямым СР-нарушением и (
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)-смешивания, в котором имеет место косвенное СР-нарушение. Вклад прямого СР-нарушающего механизма – доминантный, а возможное влияние СР-сохраняющей амплитуды пренебрежимо мало [7]. В СМ вероятность распада 
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 пропорциональна мнимой части произведения элементов СКМ, Im(
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), что соответствует высоте унитарного треугольника, и ее измерение позволит определить η – параметр матрицы кваркового смешивания, отвечающего за нарушение СР-инвариантности (Рисунок 3) [8, 9].
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Рисунок 3. Нормализованный унитарный треугольник (рисунок взят из работы [Ошибка! Закладка не определена.]).
Как уже отмечалось, эффективные вершины 
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 на диаграммах (Рисунок 2) определяются областью очень малых расстояний. Поэтому распады 
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 оказываются чувствительными к вкладу новых тяжелых объектов (например, суперсимметричных частиц), которые также проявляются на малых расстояниях. Сравнение результатов экспериментов с надежными теоретическими оценками в рамках СМ позволяют непосредственно искать проявления новой физики в редких каонных распадах [10].

Итак, теоретические неопределенности в вычислениях вероятности распада 
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 очень малы, 1÷2 %. При использовании принятых на текущий момент значений параметров СМ вероятность искомого распада составляет (2.8±0.4)×10−11 [11], и даже малые отклонения измеренной величины от ожидаемого теоретического значения будут однозначно свидетельствовать о присутствии новой физики.

Наиболее строгим в настоящее время ограничением на вероятность распада 
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 является вытекающий из изотопической инвариантности безмодельный теоретический предел Br(
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) < 4.37×Br(
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), так называемый предел Гроссмана-Нира (GN) [12]. Распад 
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 наблюдался в экспериментах BNL E-787 (2 события) и E-949 (1 событие). При совместной обработке данных этих установок определена величина 0.27×10−10 < Br(
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) < 3.84×10−10 (90% C.L.) [13]. Из верхнего значения безмодельный GN-предел составляет Br(
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)|GN < 1.68×10−9 (90% C.L.) и оказывается в ≈ 300 раз более чувствительным, чем имеющиеся сейчас результаты прямых измерений.
А2.  Дополнительные возможности для исследований нейтральных 

и заряженных  мод  K0L –распадов
1. Поиск легкого псевдоскалярного сголдстино

В теориях со спонтанныи нарушением суперсимметрии возникают суперпартнёры Голдстоуновского фермиона, псевдоскалярное (P) и скалярное (S) сголдстино. В некоторых вариантах теорий этого типа ("gravity-mediated" и "gauge-mediated" [14]) один или оба этих слабо-взаимодействующих бозона достаточно легкие и могут наблюдаться в распадах каонов. Более того, если взаимодействие сголдстино с кварками сохраняет P-чётность (как это имеет место в право-левых расширениях минимально суперсимметричной СМ) и P легче S (mS > (mK – mπ) и mP < (mK – 2mπ)), сголдстино должны образовываться в распадах типа 
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, а не в гораздо лучше исследованных распадах 
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. Феноменология сголдстино в этом сценарии детально рассмотрена в работе [15]. В предположении, что взаимодействие сголдстино с кварками и глюонами нарушает аромат и сохраняет P-чётность, низкоэнергетическое эффективное взаимодействие псевдоскалярного сголдстино P с кварками описывается лагранжианом:
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здесь di = (d, s, b), ui = (u, c, t), и константы связи hij пропорциональны право-левым мягким членам в массовой матрице кварков:
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шкала нарушения суперсимметрии обозначена как √(F).

Ограничения на нарушающие аромат константы связи кварков с сголдстино могут быть получены из значения разницы масс 
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 и параметра CP-нарушения ε в системе нейтральных каонов: |
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)| < 1.5×10−17. В работе [15] показано, что в случае Im(
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), эти ограничения приводят к следующему ограничению на относительные вероятности распадов каонов: Br(
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 подавлен фактором ε2 и Br(
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Лёгкое сголдстино распадается на два фотона либо на пару заряженных лептонов. Двух-фотонный распад доминирует в большей части пространства параметров. В зависимости от параметра
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где Mγγ – масса фотино, сголдстино может иметь совершенно разное время жизни. В частности, если сголдстино живет достаточно долго, чтобы распадаться вне детектора, оно эффективно ведет себя как "невидимая" частица.

Поиск "невидимого" P в распаде заряженного каона 
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 был недавно проведен в эксперименте ISTRA+ [16]. В результате был получен верхний предел на Br(
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) ≤ 9×10−6 (90% C.L.) для интервала масс сголдстино mP от 0 до 200 MeV/c2, за исключением области в районе массы π0, где предел ухудшается до ~ 3.5×10-5. Важно отметить, что распад заряженного каона в сголдстино подавлен на 3 порядка по сравнению с распадами нейтральных каонов из-за нарушения изотопического спина. Таким образом, поиски распадов 
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 с участием сголдстино очень интересны.

Актуальность поиска сголдстино в последнее время резко возросла в связи с опубликованием сотрудничеством HyperCP трёх событий распада 
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 [17]. Причем оказалось, что во всех трех событиях инвариантная масса совпадает в пределах разрешения спектрометра и равна (214 ± 0.5) МэВ,

Br(
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)) = (3.1 ± 2.2 (stat) ± 1.5(syst))×10−8.
В работе [18] подробно рассмотрена интерпретация этих событий как результат образования сголдстино с массой 214.3 МэВ с последующим распадом в пару µ+µ–. Следствием этой гипотезы является предсказание Br(
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)) ~ 1.2×10−8 для Re(
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|, что вполне достижимо для предлагаемого эксперимента. Надо иметь в виду, что для всех вариантов теории Г(
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) > 1 и, в принципе, это отношение может достигать 104.

Отметим, что предлагаемый здесь эксперимент является практически оптимальным для поиска сголдстино в широком диапазоне масс и времён жизни. Чувствительности эксперимента хватает для надежного наблюдения этого объекта для большинства вариантов теории.
2.    Другие нейтральные моды распада 
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В предыдущем разделе были представлены перспективы поиска на предлагаемой установке легкого псевдоскалярного сголдстино. Несколько излишне детальное изложение этого вопроса, пожалуй, связано с недостаточным, по мнению авторов, освещением такого возможного эксперимента в существующей литературе.
Ниже кратко обсуждаются другие доступные к изучению на установке нейтральные моды распада 
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Высокоточные измерения вероятности и кинематических распределений (спектральной формы эффективных масс Mγγ) этой моды распада необходимы для проверки применимости вычислений киральной пертурбативной теории и определения модельно-зависимого параметра aV, используемого в ее высшем порядке. Этот распад важен для определения CP-сохраняющей части амплитуды экстремально редких интересных в теоретическом плане распадов 
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. В особенности для распада 
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 CP-сохраняющая амплитуда напрямую зависит от параметра aV. Существующие в настоящее время результаты измерений 
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 от KTeV [19] и от NA-48 [20] значительно отличаются друг от друга (усредненная PDG вероятность распада – Br ≈ 1.5 × 10−6).
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Распад впервые рассмотрен в работе [21], подобен 
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, являясь редким теоретически ясно вычисляемым FCNC-процессом, с доминирующей ролью сохраняющей CP компонентой. В рамках СМ вероятность распада пропорциональна CKM-параметру ρ и составляет (1.4±0.4)×10−13 [22]. Единственный недавно полученный в эксперименте Е-391А предел составляет Br < 4.7 × 10−5 [23].
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Изучение этой моды распада может служить проверкой киральной пертурбативной теории, в рамках которой предсказанная вероятность составляет Br ≈ 7 × 10−11 [24]. Экстраполяции из измеренной вероятности распада 
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 могут существенно повысить это значение, Br ≈ 1 × 10−8 [25]. Наилучший экспериментальный предел (NA-31) составляет Br < 5.6 × 10−6 [26]. Недавно представленные данные установки KTeV сильно улучшают это ограничение (Br < 2.52 × 10−7 [27]).
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Наивные оценки вероятности этой сохраняющей CP моды распада дают величину Br ≈ αem × Br(
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) ≈ 10−6. Однако детальные вычисления с учетом калибровочной инвариантности и Бозе-статистики приводят к существенному подавлению этого значения, Br ≈ ≈3 × 10−19 [28]. Наилучший опубликованный экспериментальный предел, полученный сотрудничеством NA-31, составляет Br < 2.4 × 10−7 [29].
3.   Перспективы дальнейших исследований на 
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Описываемая здесь и оптимизированная для выполнения основной задачи установка не предполагает возможности измерения на ней заряженных мод распадов 
[image: image208.wmf]0

L

K

. Безусловно, это сильно ограничивает ее потенциал по исследованию многих интересных процессов, содержащих заряженные частицы в конечных состояниях. С нашей точки зрения отсутствие универсальности в данном случае оправдано, позволяя сконцентрировать усилия на достижении главной цели. Однако это не исключает возможности развития и реконструкции экспериментальной установки в долговременной перспективе. Например даже дополнение уже созданного аппарата мюонным идентификатором сделает доступными к измерению многие другие 
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-распады.

Следует подчеркнуть, что наиболее интересные экспериментальные задачи в силу сложности исполнения требуют целенаправленного подхода в создании установок. Наличие нейтрального пучка с хорошо изученными и понятыми характеристиками открывает широкие возможности для долговременной экспериментальной программы исследований на нем. Отметим здесь только два очень перспективных и широко обсуждаемых в литературе распада – 
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Наряду с 
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 распады 
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 – также редкие каонные процессы обусловленные петлевыми FCNC-диаграммами. Как известно в 
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-распадах имеют место эффекты как прямого, так и косвенного нарушения CP-инвариантности. Если в распаде 
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 вклад косвенного CP-нарушения пренебрежимо мал, то для 
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 ситуация существенно меняется из-за влияния области больших расстояний. В CM существует три механизма, дающих вклад в эти моды. Во-первых, процессы с прямым нарушением CP схожие с распадом 
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 и имеющие амплитуды пропорциональные CKM-параметру η. Во-вторых, амплитуды косвенного CP-нарушения, которые могут быть выражены через вероятности распадов 
[image: image219.wmf]-

+

®

l

l

K

S

0

0

p

, недавно зарегистрированных в эксперименте NA-48/1 [30]. И наконец CP-сохраняющая компонента, обусловленная промежуточными γ*γ*-состояниями, которая может быть определена путем измерения вероятности распада 
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 в области малых эффективных масс двух фотонов [31]. Ожидаемые в CM вероятности распадов 
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 находятся в пределах (1.0 ÷ 3.7) × 10−11. Следует отметить, что даже после измерения этих величин будет, по всей видимости, достаточно сложно выделить FCNC-процесс на малых расстояниях с прямым нарушением CP-инвариантности. Так, например, для распада 
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 вклады различных механизмов в его вероятность примерно равны. Тем не менее, как отмечается во многих работах, в распадах 
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 по-разному проявляются различные модели с новой физикой, поэтому дальнейшие независимые экспериментальные исследования всех этих FCNC-процессов представляют большой интерес.
При выделении распадов 
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 имеются большие экспериментальные трудности. Они связаны с фоном от идущих с высокой вероятностью процессов 
[image: image226.wmf]gg

-

+

®

l

l

K

L

0

. Спектр эффективных масс Mγγ даже при очень хорошем разрешении может имитировать распады с образованием π0 и являться доминирующим источником фона. Он, по-видимому, уже ограничил точность поисков распадов 
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 в опытах на установке KTeV, где для соответствующих вероятностей были получены пределы:

Br(
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) < 2.8×10−10 (90% C.L.) [32] и Br(
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) < 3.8×10−10 (90% C.L.) [33].

Дальнейшее продвижение в поисках 
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 может быть связано с набором очень большой статистики и вычитанием фона под π0 статистическими методами (см., например, [34). Другой метод выделения 
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, предложенный в ряде работ, состоит в изучении  интерференции между 
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-распадами по каналам 
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. При этом процессы 
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 очень подавлены по сравнению с распадами 
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, и фон в интерференционной картине пренебрежимо мал. Интерференционный член на первых 15 распадных длинах 
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 оказывается очень чувствительным к величине амплитуды прямого CP-нарушения [34]. В настоящее время пока не существует предложений подобных опытов.
А3.
Сравнение с другими экспериментами


До настоящего времени не проводилось экспериментов, полностью нацеленных на регистрацию распада 
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. Наилучшее ограничение (по состоянию дел на начало 2006 года) было получено на уже завершившей работу установке KTeV-E799 [35] при наблюдении Dalitz-распада 
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 и составляет 5.7×10-7 (90% C.L.). Преимущество регистрации этой моды вторичного распада – возможность реконструкции вершины распада 
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 и, как следствие, отсутствие необходимости работать с узким пучком. Недостатки, принципиально не позволяющие достичь требуемого уровня, – малая вероятность Dalitz-процесса и фон от радиационного Kе3-распада (
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), который в случае ошибочной идентификации пиона как электрона/позитрона выглядит искомым 
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В Таблице представлены некоторые характеристики планируемых (как ранее, так и в настоящее время) и проводимых экспериментов по данной тематике. После закрытия проектов KOPIO (BNL) [36] и KAMI (FNAL) [37] можно сопоставлять возможности предлагаемой установки только с работающим в настоящее время экспериментом Е-391А (КЕК) [38]. Эксперимент находится в завершающей стадии. Последний 2-х месячный набор данных проведен в конце 2005 года. Потенциал Е-391А в верхнем пределе ограничен характеристиками работающего в КЕК 12 ГэВ протонного ускорителя и в идеальном случае позволяет надеяться на достижение уровня 
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 по искомому распаду. Недавно авторы заявили о достижении уровня Br < 2.1×10-7 (90% C.L.) [39], полученный на ≈10% статистического материала, что немногим улучшает предел, полученный на установке KTeV. Обработка данных продолжается и, возможно, позволит достигнуть уровня предела Гроссмана-Нира.

Фактическая цель эксперимента Е-391А – продемонстрировать возможности избранной методики измерений, понимание фоновых условий и способность продолжить работу на строящемся 50 ГэВ высокоинтенсивном протонном ускорителе J-Parc с желанием достичь рекордной чувствительности по искомому распаду [40] (этап Letter of Intent). Однако уже сейчас ясно, что перенос созданного в Е391A оборудования на новый ускоритель, как это предполагалось в начале реализации Е391A, не позволит решить поставленную задачу. Неизбежна глобальная модификация существующей установки или даже создание нового аппарата.

Недавно опубликовано соответствующее Предложение эксперимента предполагающее поэтапное развитие проекта [41]. Начальный этап нацелен на обнаружение распада (~3.5 распадов СМ), и набор статистики должен занять около 3-х лет, учитывая необходимость работы на общей с другими пользователями мишени, неоптимальный угол вывода 
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-пучка и его пониженную энергию. На этом этапе будет использована существующая аппаратура Е391A с некоторыми модификациями. В частности рассматривается замена существующего крупноячеистого CsI-электромагнитного калориметра, имеющего кроме того недостаточное количество радиационных длин для эффективного подавления фоновых γ-квантов, на более адаптированный кристаллический калориметр установки KTeV.

Таблица   Сравнение характеристик эксперимента KLOD и других проектов

	
	KOPIO
	KAMI
	E391A
	J-Parc (1)
	J-Parc (2)
	KLOD

	Энергия протонов
	24 ГэВ
	120 ГэВ
	12 ГэВ
	30 ГэВ
	30 ГэВ
	60 ГэВ

	Число протонов/сброс
	1014
	3×1013
	2.5×1012
	2×1014
	3×1014
	1013

	Полный цикл/(сброс)
	5.3/(3) сек
	3/(1) сек
	4/(2) сек
	3.3/(0.7) сек
	3.3/(0.7) сек
	10/(3) сек

	Угол вывода 
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пучка
	40о ÷ 45о
	15 мрад
	4о
	16о
	5о
	2о

	Импульс 
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 пучка, cредний/(в пике)
	920/(750) МэВ/с
	20/(12) ГэВ/с
	2.6/(1.8) ГэВ/с
	2.1/(1.3) ГэВ/с
	5.2/(−)

ГэВ/с
	10/(6.5)

ГэВ/с

	Профиль пучка
	5.2мрад×96мрад
	−
	4 мрад, (
	−
	−
	1.5 мрад, (

	Телесный угол пучка
	500 µстер
	0.41 µстер
	12.6 µстер
	9 µстер
	2 µстер
	12.6 µстер
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/сброс (на установке)
	2.6×108
	6.2×107
	3.3×105
	8.1×106
	4.4×107
	5.4×107

	База распада (эффект.)
	3 м
	65 м
	2 м
	2 м
	11 м
	10 м

	Вероятность распадов 

(в распадном объёме)
	≈16 (8) %

(×1 распад/банч)
	15 %
	2.7 %
	3.6 %
	6 %
	4.8 %

	Время набора
	3×107сек
	2×107сек
	6 месяцев
	3×107сек
	3×107сек
	107сек

	Чувствительность
	6×10−13
	−
	~10−9
	8×10−12
	3×10−13
	0.7×10−13

	Число событий (@СМ)
	96
	88
	
	3.5
	133
	11

	Сигнал/фон
	2
	4.6
	
	1.4
	4.8
	3


Следующий (основной) этап предполагает создание независимого оптимизированного нейтрального канала, переход на более высокую энергию пучка 
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 и создание новой экспериментальной установки. Дополнительные три года набора данных должны позволить зарегистрировать более 100 распадов 
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 при хорошем соотношении сигнал/фон. Имея в виду отодвигающиеся планы по запуску J-Parc и первоочередность нейтринной программы, результаты даже первого этапа эксперимента следует ожидать не ранее 2013 года.
Используя стратегию измерений аналогичную проводимому в настоящее время эксперименту Е-391А, представляемая в данном документе установка решает задачу независимыми аппаратными средствами. Предлагаемые новые детекторы обладают большими возможностями и более адаптированы для достижения поставленной цели. К особенностям и преимуществам нашего эксперимента следует отнести следующее.
· Высокая энергия первичного пучка протонов 60–70 ГэВ дает заметное преимущество в выходе 
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. При этом возможно увеличение угла вывода нейтрального пучка для улучшения соотношения 
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/нейтроны.
· Более высокая энергия пучка 
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 (мы рассматриваем возможность вывода нейтрального пучка со средней энергией ~10 ГэВ) уменьшает неэффективность вето-системы к мягким γ-квантам от фоновых распадов. Кроме того, при низких энергиях для сохранения аксептанса установка должна располагаться ближе к мишенной станции, что ухудшает фоновые условия. С другой стороны повышение энергии приводит к увеличению размеров и удорожанию установки.
· Способность переднего электромагнитного калориметра измерять углы γ-квантов позволяет существенно подавить многие фоновые процессы.

· Сверхтонкая самплинг структура вето-системы позволяет снизить порог регистрации фоновых γ-квантов до менее 1 МэВ.
· Ячеистость вето-системы потенциально делает возможным ее использование не только для подавления фоновых распадов в качестве вето, но и для регистрации γ-квантов от искомого 
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, что увеличит аксептанс установки. Помимо этого упрощается калибровка основных детекторов и появляется возможность измерения и мониторирования их неэффективности на реальных событиях.
Следует отметить, что в целом рассматриваемая установка представляет собой систему калориметрических детекторов. В Институтах-участниках предлагаемого проекта имеется богатый опыт конструирования, создания и эксплуатации подобных приборов, как для отечественных, так и для зарубежных экспериментов.
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Приложение Б.  Моделирование работы установки


Полномасштабного моделирования работы установки, включающей детальную генерацию откликов всех детекторов на частицы от конкретной моды распада 
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, не проводилось в виду того, что это требует значительных вычислительных ресурсов и времени. С использованием пакетов программ GEANT-3 и GEANT-4 было проведено изучение характеристик базовых детекторов, описанных в разделе , таких как энергетическое, координатное и угловое разрешения, а также неэффективность регистрации γ-квантов в широком диапазоне энергий. Полученные данные использовались далее как функции откликов приборов в параметризованном виде.

Изучение характеристик полной экспериментальной установки также проводилось независимо с использованием различных пакетов программ моделирования (GEANT-3 и GEANT-4) с последующей перепроверкой полученных результатов. Достигнутые при оптимизации канала нейтральных частиц характеристики пучка были введены в используемые программные обеспечения вместе с параметризованными функциями откликов детекторов.

Полномасштабная версия программы моделирования, включающая детальное описание всех детекторов, находится в стадии разработки. В ней предусматривается возможность гибкого изменения конфигураций и типов всех приборов для оптимизации их работы и удешевления установки. Например, представляется заманчивой мысль об использования разнесенной по пучку вето-системы основного распадного объема. Идея заключается в требовании разумно высокого энерговыделения в калориметре, что подавляет мягкую часть спектра пучковых 
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 и делает кинематически закрытыми для вылета γ-квантов направления перпендикулярные оси пучка. В этом случае вето-система могла бы представлять собой набор сегментов вокруг основного распадного объема. Также изучаются возможности использования других структур в качестве переднего электромагнитного калориметра.
Б1.
Моделирование распада 
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Моделирование искомого распада было проведено как с целью выработки требований к основным детекторам, так и уже в дальнейшем с использованием их аппаратных функций для определения чувствительности установки к распаду 
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 и выбора обрезаний для подавления фона. Представленные рисунки демонстрируют некоторые базовые распределения (с учетом параметров пучка, но без аппаратного отклика приборов).

–  Энергетический спектр 2-х γ-квантов в переднем электромагнитном калориметре и расстояние между ними в его фронтальной плоскости (Рисунок 1).

–  Положение вершины распада по пучку при наличии 2-х γ в калориметре (Рисунок2a). Этот рисунок в частности демонстрирует оптимальность выбранного соотношения поперечного размера распадного объема к его длине.

–  Восстановленный поперечный импульс реконструированного π0 (Рисунок2b) иллюстрирует отмеченную ранее насыщенность высокоэнергичной части его спектра.
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Рисунок 1.  Энергетический спектр 2-х γ-квантов 
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 (a) и расстояние между ними (b) в случае их одновременной регистрации передним электромагнитным калориметром.
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Рисунок 2.  Положение вершины распада 
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 по пучку от начала распадного объема при наличии 2-х γ в калориметре (a) и восстановленный поперечный импульс π0 (b).
Энергетическое разрешение переднего электромагнитного калориметра, описанного в разделе   , определяет точность восстановления вершины распада по пучку и составляет σ(Z) ≈ 15 см без учета параметров пучка. С другой стороны несбалансированность нейтрального пучка по PT доминирует в достижимой точности восстановления поперечного импульса π0. Вклад, привносимый калориметром, составляет всего σ(PT) ≈ 6 МэВ/с.
Б2.
Оценки подавления фона и чувствительности эксперимента
 Для оценки уровня подавления основных фоновых мод 
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-распадов были использованы следующие обрезания.

1. Энергия каждого из 2-х γ-квантов, зарегистрированных передним электромагнитным калориметром, больше 0.15 ГэВ.

Это требование улучшает энергетическое, пространственное и временное разрешение калориметра, не приводя к заметному подавлению основного сигнала (см. Рисунок 1a). Кроме того, 150 МэВ больше энергии γ-квантов, испускаемых ядрами при взаимодействии нейтронов с веществом установки.

2. Энергия каждого из 2-х γ-квантов в калориметре меньше 6 ГэВ.

Обрезание направлено на усиление подавления распада 
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 и позволяет его более уверенную идентификацию как 3-х фотонного события .

3. Реконструированный поперечный импульс π0 PT > 120 МэВ/с.

Одно из основных обрезаний для подавления распадов 
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, 
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 и 
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. Эффективно подавляет распады Λ в π0, имеющие максимальный PT = 104 МэВ/с. Это условие также уменьшает количество событий с неэффективно регистрируемыми мягкими γ-квантами, принадлежащими разным π0 в распаде 
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, благодаря фактическому требованию, что суммарная энергия потерянных γ должна быть больше 120 МэВ.

4. Реконструированная вершина распада находится внутри основного рападного объема.

Обрезание работает в случае принадлежности зарегистрированных γ-квантов одному π0 и само по себе предназначено для подавления различного рода фоновых событий, происшедших  вне основного распадного объема установки .

5. Зарегистрированные калориметром γ-кванты «смотрят» на реконструированную вершину распада (± 0.5 м).

Здесь используется способность переднего электромагнитного калориметра измерять углы γ. Эффективно подавляет фон от тех событий, в которых восстановленные в калориметре γ-кванты не принадлежат одному π0. Рисунок 3a демонстрирует существенную ошибку определения положения реконструированной вершины наиболее опасного фонового распада 
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 по пучку при регистрации калориметром 2-х (и только 2-х) γ от разных π0.

6. Центр энергии 2-х кластеров в калориметре расположен на расстоянии более 20 см от оси пучка.

Это требование, практически не вызывая ослабления основного сигнала, направленно в основном на усиление обрезания (3) по подавлению распада 
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, поскольку реконструкция 2-х сбалансированных по поперечному импульсу γ-квантов в π0 может дать ненулевой PT особенно, если один γ – мягкий и его энергия определена плохо.

7. Расстояние между 2-мя γ-квантами в калориметре больше 15 см.

Слабо влияет на искомый сигнал (Рисунок 1b). Подавляет все события с близко расположенными кластерами, в том числе и случайные наложения событий. Рисунок 3b иллюстрирует возможность регистрации 2-х близко расположенных кластеров передним электромагнитным калориметром в частности в распаде 
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 и принадлежности γ-квантов разным π0. С другой стороны возможность такой топологии фоновых событий свидетельствует о необходимости иметь калориметр с малым мольеровским радиусом для уверенного разделения перекрывающихся ливней.
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Рисунок 3. (a) – Разница между восстановленной и истинной вершинами распада 
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 в случае регистрации передним калориметром 2-х γ, не принадлежащих одному π0. (b) – Расстояние между γ-квантами в передней плоскости калориметра при их принадлежности разным π0 (нижняя гистограмма) и без этого требования (верхняя гистограмма).
Приводимая ниже Таблица демонстрирует вклад от наиболее существенных фоновых процессов. Оценка вклада фоновых распадов проводилась путем генерации событий конкретной моды распада в количестве равному необходимой статистике для наблюдения одного события 
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с учетом вероятности фонового процесса × 10 (× 100 – в случае распада 
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). Для всех изученных мод (кроме π0π0) при накладывании описанных выше обрезаний не было обнаружено ни одного события. Ограничение по распаду 
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 получено из моделирования 
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 с учетом разницы в неэффективности регистрации π± и е± (раздел 4.2.3). Большую часть фона от распада 
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 составляют события с двумя γ-квантами в пучковом вето-калориметре.
Таблица 

	Источник фона
	Число фоновых событий на одно искомое с Вr(
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) на уровне СМ

	Моды распада 
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, в продуктах которых содержатся γ-кванты. Обусловлены неэффективностью регистрации γ.
	0.26 
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	Моды распада 
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, в продуктах которых содержатся заряженные частицы. Обусловлены неэффективностью регистрации заряженных частиц.
	<0.1 (
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Аксептанс установки по поиску распада 
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при приведенных выше обрезаниях составляет ≈18 {15}%. В основном объеме происходит 4.8% 
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-распадов. Таким образом, имея пучок интенсивностью 108 {5.4×107} 
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/сброс, за 10 суток работы (≈ 104 циклов ускорителя / сутки) чувствительность эксперимента к искомому распаду составит:

10×(104)×(108{5.4×107})×(4.8×10-2)×(18{15}×10-2)×Br(2.8×10-11) ≈ 2.4{1.1} событий.

Приложение В.  Экспериментальные испытания прототипов элементов основных детекторов установки КЛОД


В Приложениях В1 и В2 приведены результаты исследований опубликованные в [1].

В1. Полномасштабный прототип базового модуля вето-системы основного распадного объема

Один из важнейших детекторов – вето-система,окружающая распадный объем. Учитывая то, что она будет составлять основную часть стоимости установки, ее естественно выполнить в виде сэмплинг-структуры (чередующихся слоев конвертера и активного вещества).

Детектор должен обеспечивать высокую эффективность регистрации фотонов: уровня неэффективности 10−6 можно достичь для энергий Eγ - 1 ГэВ, что требует глубины калориметра 18 X0.

Для меньших энергий возможности ограничены ростом сечений фотоядерных взаимодействий и сэмплинг-эффектом, который начинает доминировать при энергиях <100 МэВ. Чтобы сократить влияние последнего, а также получить возможность регистрации фотонов с энергиями до 1 МэВ, важно выбрать как можно более “рыхлую” структуру детектора.

В качестве основного варианта мы рассматриваем модули типа “шашлык”, содержащие 300 слоев (из свинцовой пластины 0.3 мм и сцинтилляционной пластины 1.5 мм), что обеспечивает ячейке размерами 100 × 100 × 560 мм длину 15.9X0.
Светосбор осуществляется спектросмещающими волокнами. Модули этой конструкции [2] производятся серийно в ИФВЭ. Были произведены и протестированы несколько модулей, модифицированных в соответствии с нашими требованиями:

1) форма модуля в виде “лесенки” (см. Рис.2) при последовательном расположении модулей позволяет избежать любых возможных зазоров в распадной системе;

2) в последней трети детектора толщины свинцовых пластин удвоены, чтобы обеспечить полную длину 18X0.

Произведенные модули протестированы на вторичных пучках ускорительного комплекса У-70 ИФВЭ, в том числе для проверки внесенных в конструкцию изменений. Основные результаты следующие:

1) модули позволяют уверенно детектировать, давая 3.5 фотоэлектрона на 1 сцинтилляционную пластину;

2) световыход составляет 10 фотоэлектронов на 1МэВ;

3) измеренное разрешение составляет 1.5% для электронов с энергией 10 ГэВ, что согласуется с раннее измеренной зависимостью σE/E == 3%/√E + 1%;

4) нелинейность отклика составляет ≈3%.

Таким образом, представляется возможным детектировать фотоны с низкими энергиями до ~1 МэВ.
[image: image290.emf]
Рис. 2. Схема и фотографии произведенных модулей вето-системы распадного объема.

В2.  Модель элемента пучкового вето-калориметра (ПВК)
Пучковый вето-калориметр (ПВК) – маленький, но важный детектор, который должен работать в условиях очень высокой загрузки нейтронами 300 МГц. При этом неправильная регистрация нейтронов как γ-квантов даст вклад в “мертвое время” установки – чем больше эффективность регистрации нейтронов, тем меньше полный аксептанс установки. Даже если ПВК отодвинут на 3.5 м от главного калориметра, 20% распадов K0L→ 2π0 имеют прошедший через отверстие главного калориметра фотон, попавший в ПВК. Более того, в 2% распадов K0L→ 2π0 оба γ-кванта от одного π0 попадают в ПВК; впрочем в таких событиях γ-кванты имеют довольно жесткий спектр (рис. 14 в основном тексте).

Необходимо достичь неэффективности регистрации каждого γ-кванта около 10−3 для энергий, по крайней мере, -1 ГэВ и желательно для среднего диапазона энергий 0.25–1 ГэВ (не хуже 10−2).

Учитывая наличие относительно мягких пучковых γ-квантов, вероятно, должен быть выставлен порог регистрации ≈0.25 ГэВ.

Для подавления регистрации нейтронов мы планируем использовать метод двойного светосбора –сцинтилляционного и черенковского, т.е. считывания одновременно сцинтилляционных и чистых пластиковых волокон в одном детекторе. Поскольку только частицы со скоростью β выше порога дают черенковский сигнал в среде, отношение черенковского сигнала к сцинтилляционному для электромагнитных и адронных ливней должно быть разным. Сообщалось [3], что таким образом неэлектромагнитная компонента адронных ливней может быть подавлена в 5 раз. Не только полное отношение, но и поведение отношения двух сигналов в поперечном и продольном направлениях различно [4], что также может быть использовано для режекции ливней γ-квантов от нейтронов.
1.  Проектирование и результаты испытаний

1.1. Моделирование пучкового вето-калориметра методом Монте-Карло

Моделирование Монте-Карло (при помощи программы GEANT4) было выполнено для калориметрической структуры, соответствующей 200 одинаковым слоям, расположенным вдоль линии пучка. Каждый слой содержит свинцовую пластину толщиной 0.3 мм, слой сцинтилляционный волокон ~1 мм и аналогичный слой прозрачных пластиковых волокон. Таким образом, волокна сгруппированы с сегментацией и в продольном, и поперечном направлениях.

Были смоделированы события с γ-квантами с энергиями 0.125, 0.25, . . . , 4 ГэВ и с нейтронами в диапазоне энергий 0.5–15 ГэВ. Найденное для γ энергетическое разрешение равно 5.5%/√E  по сцинтилляционному сигналу и 7.6%/√E по черенковскому. Эти данные хорошо согласуются с данными для аналогичных калориметрических структур (см., например, [10]).

Черенковский Ech и сцинтилляционный Esc сигналы нормированы по ливням от γ-квантов, давая, таким образом, для отношения R = Ech/Esc среднее R = 1. Распределение R имеет гауссову форму с параметром σR = 8.1%/√E[ГэВ] + 2.8%.

Различия в поведении отношения R для γ-квантов и нейтронов, показывающие подавление черенковского сигнала в адронных ливнях, изображены на Рис. 4.
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Рис. 4. Корреляции между R = Ech/Esc (ось X) и зарегистрированным сцинтилляционным сигналом Esc (ось Y ) для γ-квантов (а) и нейтронов (б) (не показаны R < 0.1).
Для режекции γ/n разработан алгоритм, представляющий собой упрощенную реализацию доступных критериев отбора:

1) критерий начала ливня, отбирающий ливни, начинающиеся в первых ячейках (~3X0) калориметра как электромагнитные;

2) критерий по отношению R – идентификация ливней с R в пределах 1±C(Esc)σR(Esc) как электромагнитных, где C(E) выбрана в зависимости от требуемой эффективности регистрации для каждого E;

3) критерий формы ливня и плотности сигнала, в данном случае количество ячеек N с энерговыделением выше порога должно удовлетворять условию N >const.

В Таблице представлены неэффективности регистрации отдельного фотона и фотона при наличии ливня от одного нейтрона, смоделированного с учетом известного спектра пучка. Для этого алгоритма эффективность неправильной идентификации нейтронов как γ-квантов равна 30% с учетом спектра пучка. Поскольку естественно ожидать существенное улучшение результатов при полном использовании информации о продольном и поперечном развитии ливня, эти исследования дают надежду решить проблему идентификации потерянных γ-квантов с небольшой (<0.1) потерей аксептанса установки.
Таблица  Неэффективность регистрации ПВК γ-квантов различных энергий
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1.2.    Прототип пучкового вето-калориметра

На основе результатов моделирования спроектирован и произведен прототип ПВК (см. рис. 5). Конструкция произведенного калориметра подобна описанной в разд. 1.1, но содержит только 100 одинаковых слоев (из 0.3-мм свинца, 1-мм пластиковых волокон и сцинтилляционной пластины 1.5 мм), расположенных вдоль линии пучка.
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Рис. 5.  a –– Схема слояПВК (слева направо: свинцовая пластина, ряд пластиковых волокон, сцинтилляционная пластина со спектросмещающимволокном); б и в –– фотографии ячейки, состоящей из 20 таких слоев, и всего прототипа 5×5 ячеек

соответственно.

(Вместо сцинтилляционных волокон используется пластина.) Сцинтилляционный свет считывается спектросмещающими волокнами, проложенными в канавке в центре каждой пластины. Пластиковые волокна из 20 слоев в продольном направлении и с 17 волокон в поперечном направлении собираются в пучки ⏀20 мм, считываемые ФЭУ; аналогично спектросмещающие волокна с каждой пластины из 20 слоев в продольном направлении собраны на другой ФЭУ. Таким образом, полный прототип содержит 25 ячеек, сгруппированных в матрицу 5×× 5, считываемых всего 50 ФЭУ. Размер прототипа 1RM × 2RM × 7.5X0 (в параметрах электромагнитных ливней).

Прототип ПВК протестирован на вторичных пучках ускорительного комлекса У-70. Целью были измерения основных характеристик устройства, таких, как световыход, однородность, угловая зависимость световыхода и т.д. Основные результаты этих тестов:

1) измеренная однородность отклика устройства лучше ±5% в обоих поперечных к линии пучка направлениях;

2) черенковский световыход от одной ячейки (20 слоев) при угле 45◦ составил 10 фотоэлектронов на минимально ионизирующую частицу;

3) сцинтилляционный световыход превышает черенковский в ≈5−10 раз;

4) как ожидается на основании данных моделирования, измеренный максимум черенковского световыхода достигается при угле 45◦; зависимость световыхода от угла соответствует числовой апертуре использованных пластиковых волокон;

5) отсутствует угловая зависимость полного сцинтилляционного световыхода.

Результаты этих измерений будут использованы в нормировке параметров при моделировании методом Монте-Карло и, возможно, при внесении изменений в конструкцию окончательного варианта ПВК. Для доказательства того, что предложенный детектор способен удовлетворить требованиям эксперимента, прототип будет протестирован в сеансах 2009–2010 гг. на пучке вторичных частиц с возможностью идентификации типа частицы (K+,e+, π+).
В3.
Исследование характеристик счётчиков переднего вето-годоскопа

Изучение характеристик счётчиков для создания широко апертурных годоскопов заряженных частиц (как мюонных, так и вето)  нами проводилось в рамках  проведения эксперимента ОКА (ИФВЭ) и подготовки эксперимента NA62 (ЦЕРН) [5,6]. 

Результаты последних, обобщающих исследований приведены в [7]. В работе проведены измерения временного разрешения нескольких прототипов ячеек для нового годоскопа заряженных частиц установки NA62. Рассмотрены варианты прямого светосбора с грани и с угла сцинтиллятора, а также светосбор с помощью волокон. В качестве фотодетекторов использовались кремниевые фотодиоды SiPM, компактный фэу R7400U и ФЭУ с хорошей квантовой эффективностью в зеленой области R7899-20. Измерения проводились на космических мюонах и пучковом гало 21 канала в зоне установки ОКА. Полученное временное разрешение без внесения дополнительных коррекций для ячейки 100 × 100 мм2 составляет ≈ 500 пс. Измеренное  разрешение полностью удовлетворяет требованиям эксперимента KLOD при работе с пучком интенсивностью 108/цикл.

В ходе всех проведённых исследований отработана методика рекордных временных измерений. Выбран и опробован новый метод производства сцинтиллятора в ИФВЭ. Новый сцинтиллятор не уступает по характеристикам дорогостоящим сцинтилляторам зарубежного производства.  
В4.
Вариант Переднего ЭМ калориметра типа ШАШЛЫК


Помимо  базового варианта электромагнитного калориметра типа «спагетти»,  рассмотренного выше  (4.2.1), предполагается исследовать возможность использования варианта калориметра типа ШАШЛЫК. Цель такого исследования – унификация типов калориметров установки и наличие большого опыта создания широко апертурных калориметров в работающих и планируемых установках (например, PHENIX, HERA-b, LHC-b, PANDA).

Возможность измерения углов электромагнитных ливней исследовалась в ЭМ калориметрах PHENIX [ 8] и  E391 [9] с  продольно неразделёнными модулями. 

Предполагается для качественно новой возможности измерения углов гамма-квантов продольно сегментировать модули ШАШЛЫКа  и сигналы с каждого сегмента регистрировать, например, малогабаритными (неск. кв. мм) силикованными фотоумножителями (SiPM). Регистрация и анализ  амплитуд  сигналов с продольных сегментов позволяет надеяться на  определение угла распространения электромагнитного ливня в ячеистой структуре ШАШЛЫКа. Рассматривается , например, 5х5 матрица волокон в 5 продольных сегментах модуля. Каждый сегмент «просматривается» пятью  волокнами, оптически изолированными (за счёт окраси чёрной краской) при прохождении их через другие сегменты. Т.о. каждый модуль ШАШЛЫКа будет опрашиваться пятью SiPM, стоимость которых уже в настоящее время в несколько раз меньше чем стоимость малогабаритных ФЭУ. 
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Приложение Г   План-график реализации проекта
Ниже приводится перечень работ и запрос на финансирование по годам (без учета зарплаты исполнителей).

2014 год                                                                                                                          млн.руб.

1. Проведение детального моделирования и тщательной оптимизации элементов нейтрального канала………………………………………………………………….…………………1
2. Проектирование экспериментальной зоны канала и инженерных 
коммуникаций для установки KLOD………………………………………………….2

3. Проектирование  вакуумного корпуса  с внутренней системой  крепления

калориметрических детекторов………………………………………………………...2
2. Разработка и проектирование основных детекторов установки  ………………… 2

3. Начало подготовки необходимого оборудования для измерения характеристик пучка    ……………………………………………………………………………..……………. .1

4. Начало разработки триггерной и регистрирующей электроники                            4
5. Создание системы архивирования и обработки данных                                           1
_________________________________________________________________________
            ВСЕГО                                                                                                                 13
2015 год                                                                                                                           млн.руб.

1. Начало создания канала и инженерных коммуникаций ……………………….…2
2. Завершение подготовки необходимого оборудования для измерения характеристик пучка и сравнения их с расчетными параметрами………………………………………….…2
3. Изготовление прототипов   основных детекторов установки и 

испытание их на пучке частиц ………………………………………………………  .4

4. Начало производства (и приобретения) триггерной и регистрирующей 
электроники ……………………………………………………………………………22
5. Размещение заказа на изготовление вакуумного корпуса  с внутренней системой  крепления калориметрических детекторов……………………………………………………..…2
6. Приобретение модулей высоковольтных источников CAEN для питания ФЭУ   1
            ВСЕГО                                                                                                                 33
2016 год                                                                                                                           млн.руб.

1. Завершение создания канала и инженерных коммуникаций                                          2 
2. Исследование характеристик канала с пучком частиц…………………………………2

3. Продолжение  производства (и приобретения) триггерной и регистрирующей 
электроники …………………………………………………………………………… … .22
4. Начало изготовления основных детекторов установки………………………… …..260
5. Изготовление вакуумного корпуса  с внутренней системой  крепления калориметрических детекторов……………………………………………………… ………………….              8
____________________________________________________________________________

           ВСЕГО                                                                                                                       294
2017 год                                                                                                                           млн.руб. 

1. Завершение  производства (и приобретения) триггерной и регистрирующей 
электроники …………………………………………………………………………….….22
2. Продолжение изготовления основных детекторовустановки………………………260
3.Начало сборки детекторов в вакуумном корпусе……………………………………….2
___________________________________________________________________________

           ВСЕГО                                                                                                                      284
2018 год                                                                                                                           млн.руб. 

1. Завершение  производства основных детекторов установки ……………………….260

2. Завершение сборки детекторов в вакуумном корпусе…………………………………………………………………………..…………...2

____________________________________________________________________________

           ВСЕГО                                                                                                                      262
2019-2020годы                                                                                                                       
1. Набор статистики.
2. Обработка и получение результата.
  ____________________________________________________________________________

           ВСЕГО                                                                                                                      886
Итого: полная стоимость затрат на 2014-2020 годы  886 млн. руб.   
Ниже приведена оценка стоимости отдельных детекторов установки  (см. Таб. 1). Там же содержится распределение затрат по участникам эксперимента (см. Таб. 2) .
	Оценка стоимости изготовления детекторов и создания установки KLOD (Таб 1 и Таб 2).
	
	
	
	
	

	Всего участников (ИФВЭ, ИЯИ,ИТЭФ, ОИЯИ)
	4
	
	
	
	
	
	

	Число калориметрических модулей на участника
	1.63E+03
	
	
	
	
	
	

	2013 г. - Стоимость базового модуля в 120 000 руб (4000 $); 1/4 - 1000 $. 

В 2010 г. такой модуль стоил 84 085 руб в партии из 64 штук ( А.Н.Васильев)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таб. 1  
	Стоимость Детекторов
	
	
	
	
	Оценка
	Оценка
	

	Детектор
	Узел детектора
	Число модулей
	Вес сц-ра, кг
	Стоимость,  руб
	2013 $
	2013 $
	2007  $
	

	Входная вето-секция 
	Апертурный калориметр №1
	34
	186
	4.1E+06
	1.4E+05
	 
	 
	

	
	Апертурный калориметр №2
	197
	1085
	2.4E+07
	7.9E+05
	 
	 
	

	Баррель вето
	Продольно 1х4
	350
	1927
	4.2E+07
	1.4E+06
	 
	 
	

	Основная вето-секция 
	Продольно
	5809
	31952
	7.0E+08
	2.3E+07
	2.3E+07
	2.5E+06
	

	
	Задний вето-детектор №1
	10
	54
	1.2E+06
	3.9E+04
	 
	 
	

	Дальняя вето-секция 
	Задний вето-детектор №2
	15
	81
	1.8E+06
	5.9E+04
	 
	 
	

	
	с отверстием
	5
	29
	6.2E+05
	2.1E+04
	 
	 
	

	Пучковый вето-калориметр
	без отверстия
	6
	32
	7.0E+05
	2.3E+04
	 
	 
	

	Передний ЭМК
	Продольно
	93
	510
	1.1E+07
	3.7E+05
	3.7E+05
	8.0E+05
	

	Передний вето-годоскоп 
	Пады
	1
	11
	3.4E+04
	4.0E+03
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	Сумма по Детекторам  2013 г
	6.52E+03
	3.6E+04
	7.8E+08
	2.61E+07
	2.4E+07
	 
	

	Полная стоимость затрат (Таб. 6)
	
	
	8.9E+08
	
	 
	 
	

	Полная стоимость затрат 2007г.
	
	
	1.5E+08
	
	 
	3.3E+06
	

	Отношение Сумм 2013/2007 гг.
	
	
	5.9
	
	7.2E+00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выводы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Затраты каждого участника по детекторам и вцелом приведены в Таб. 2 (по 6.5 M$)
	
	
	
	

	2. Время  изготовления на одном термопласт-автомате (литьевой машине) и одноместной пресс-форме 36 т сцинтиллятора (1.5х110х110 куб мм) - 20 лет. 

	Если использовать 2  литьевых машины (ИФВЭ) и 2 четырёх местные пресс-формы - то время сократится до 2.5 лет.
	
	

	3. Предполагаемое число каналов регистрирующей электроники (ADC & TDC) около 5000. Для сравнения ГАМС эксперимента COMPAS - 4000 каналов.

	Электроника (300$/chan, А.Г.Денисов) 2013 - 
	4.5E+07
	руб  + источники питания          +
	7.0E+07
	руб (Таб 6)
	

	Электроника (100$/chan) 2007
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Таб 2. 
	Распределение затрат участников на изготовление Детекторов (см. Таб 1).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Число модулей на участника 
	
	
	Вклад  участника ( $)
	
	

	Детектор
	Узел детектора
	ИТЭФ
	ИФВЭ
	ИЯИ
	ОИЯИ
	ИТЭФ
	ИФВЭ
	ИЯИ
	ОИЯИ
	Сумма 2013 г

	Входная вето-секция 
	Апертурный калориметр №1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Апертурный калориметр №2
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	

	Баррель вето
	Продольно 1х4
	5.81E+02
	
	
	
	2.33E+06
	
	
	
	

	Основная вето-секция 
	Продольно
	1.05E+03
	1.63E+03
	1.63E+03
	1.50E+03
	4.19E+06
	6.52E+06
	6.52E+06
	6.00E+06
	

	
	Задний вето-детектор №1
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	Дальняя вето-секция 
	Задний вето-детектор №2
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	с отверстием
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	Пучковый вето-калориметр
	без отверстия
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	Передний ЭМК
	Продольно
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	Передний вето-годоскоп 
	Пады
	
	
	
	1.30E+02
	
	
	
	5.18E+05
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сумма 2013 г
	
	1.63E+03
	1.63E+03
	1.63E+03
	1.63E+03
	6.52E+06
	6.52E+06
	6.52E+06
	6.52E+06
	2.61E+07
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